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[bookmark: _Toc8653287][bookmark: _Toc5053107][bookmark: _Toc235374602][bookmark: _Toc5053109][bookmark: _Toc8653289]Wykaz skrótów
art. – artykuł
B(a)P – benzo(a)piren
c.o. – centralne ogrzewanie
c.w.u. – ciepła woda użytkowa
C6H6 – benzen
Cd – kadm
CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
CO – tlenek węgla
Dz. U. – Dziennik Ustaw
Dz. Urz. – Dziennik Urzędowy
GJ – Gigadżul
GPZ – Główny Punkt Zasilania
GUS – Główny Urząd Statystyczny
h – godzina
ha – hektar
kg – kilogram
km – kilometr
kV – kilowolt
kW – kilowat
m – metr
M.P. – Monitor Polski
mm – milimetr
MW – Megawat
MWh – megawatogodzina
Ni – nikiel
NO2 – dwutlenek azotu
O3 – ozon
OZE – odnawialne źródła energii
p.p.t. – pod poziomem terenu
Pb – ołów
pkt – punkt
PM – pył zawieszony
poz. – pozycja
S.A. – Spółka Akcyjna
SN – średnie napięcie
SO2 – dwutlenek siarki
Sp. z o.o. – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
t – tona
UE – Unia Europejska
ust. – ustęp
wg – według
ww. – wyżej wymienione
ze zm. – ze zmianami





[bookmark: _Toc235374603]
1. Podstawa prawna opracowania
Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2026 poz. 43 ze zm.) zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Następnie na podstawie art. 19 ust. 8 ww. ustawy właściwa rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe.
Należy również wskazać, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
· planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
· planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
· finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
· planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,
· [bookmark: _Toc48650025]ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy.
[bookmark: _Toc235374604]2. Zakres opracowania
[bookmark: _Toc48650027]Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Projekt założeń określa: 
· ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
· przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
· możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 
· możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art.6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
· zakres współpracy z innymi gminami.
[bookmark: _Toc235374605]3. Ogólna charakterystyka gminy 
[bookmark: _Toc48650028][bookmark: _Toc235374606][bookmark: _Hlk189482585]3.1. Położenie administracyjne
[bookmark: _Hlk235196305]Gmina Gniewkowo jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie inowrocławskim, w odległości ok. 18 km od Inowrocławia i ok. 22 km od Torunia. Gmina sąsiaduje z:
· gminą wiejską Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, 
· gminą wiejską Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie, 
· gminą wiejską Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, 
· gminą wiejską Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, 
· gminą wiejską Rojewo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.
[bookmark: _Toc235375400]Rysunek 1. Położenie gminy Gniewkowo na tle województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu inowrocławskiego
[image: Na rysunku przedstawiono położenie gminy Gniewkowo na tle województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu inowrocławskiego.]
Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Gniewkowo na lata 2022-2036
[bookmark: _Toc235374607][bookmark: _Toc48650029]3.2. Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina Gniewkowo ma charakter rolniczo-przemysłowy, co wynika zarówno ze struktury użytkowania gruntów, jak i prowadzonej działalności gospodarczej. Jej całkowita powierzchnia wynosi 17 944 ha. Użytki rolne zajmują około 63,00% obszaru gminy, dlatego rolnictwo odgrywa istotną rolę w lokalnej gospodarce. Lasy stanowią około 25,00% jej powierzchni 
i pełnią ważne funkcje przyrodnicze, krajobrazowe oraz rekreacyjne. Pozostałą część obszaru zajmują przede wszystkim tereny zabudowane, przemysłowe, komunikacyjne i inne grunty[footnoteRef:1]. [1:  Raport o stanie Gminy Gniewkowo za rok 2025] 

[bookmark: _Toc235374608]3.3. Sytuacja społeczno-gospodarcza 
W 2025 roku Gmina Gniewkowo była zamieszkiwana przez 13 028 osób. W porównaniu 
z 2022 rokiem liczba mieszkańców spadła o 3,82%. Szczegółowe dane w zakresie liczby ludności na terenie gminy Gniewkowo zostały przedstawione w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc235375358]Tabela 1. Liczba ludności na terenie gminy Gniewkowo w latach 2022-2025
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	2022
	2023
	2024
	2025

	Ogółem
	Osoba
	13 546
	13 390
	13 216
	13 028


Źródło: Urząd Miejski w Gniewkowie
[bookmark: _Toc235375411]Wykres 1. Liczba ludności na terenie gminy Gniewkowo w latach 2022-2025
[image: Na wykresie przedstawiono liczbę ludności na terenie gminy Gniewkowo w latach 2022-2025.]
Źródło: Urząd Miejski w Gniewkowie
Analizując sytuację demograficzną na terenie gminy Gniewkowo w latach 2022-2025 można zauważyć:
· spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym o 8,97% w 2025 roku w stosunku do 2022 roku, 
· spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym o 5,20% w 2025 roku w stosunku do 2022 roku, 
· wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym o 4,71% w 2025 roku w stosunku do 2022 roku.
[bookmark: _Toc235375359]
Tabela 2. Liczba ludności na terenie gminy Gniewkowo w latach 2022-2025 w podziale na ekonomiczne grupy wieku
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	2022
	2023
	2024
	2025

	Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym
	Osoba
	2 487
	2 436
	2 374
	2 264

	Liczba ludności w wieku produkcyjnym
	Osoba
	8 238
	8 103
	7 945
	7 810

	Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
	Osoba
	2 821
	2 851
	2 897
	2 954


Źródło: Urząd Miejski w Gniewkowie
W ostatnim analizowanym roku udział liczby ludności według ekonomicznych grup wieku przedstawiał się następująco:
· udział liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności wynosił 17,38%,
· udział liczby ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności wynosił 59,95%,
· udział liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności wynosił 22,67%.
Przyrost naturalny to różnica między urodzeniami żywymi, a zgonami odnotowanymi na danym obszarze. W przypadku Gminy Gniewkowo w ostatnich latach (2022-2025) odnotowano ujemny przyrost naturalny, co świadczyło o większej liczbie zgonów niż urodzeń[footnoteRef:2]. [2:  Dane GUS, stan na dzień 31.12.2025 r.] 

Saldo migracji to różnica między zameldowaniami, a wymeldowaniami na danym obszarze w określonym przedziale czasowym. Na terenie gminy Gniewkowo w ostatnich latach (2022-2025) odnotowano ujemne saldo migracji, co świadczy o tym, że liczba wymeldowujących się z tego terenu była wyższa od osób, które się zameldowały[footnoteRef:3]. [3:  Jw.] 

[bookmark: _Hlk235265280][bookmark: _Hlk233872823]W poniższej tabeli przedstawiono prognozę liczby ludności do 2036 roku na terenie gminy Gniewkowo. Prognozuje się, że liczba ludności w 2036 roku spadnie do 11 293 osób.
[bookmark: _Toc235375360]Tabela 3. Prognoza liczby ludności do 2036 roku na terenie gminy Gniewkowo
	Rok
	Liczba ludności

	2026
	12 860

	2027
	12 694

	2028
	12 530

	2029
	12 368

	2030
	12 208

	2031
	12 051

	2032
	11 895

	2033
	11 742

	2034
	11 590

	2035
	11 440

	2036
	11 293


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
Zmniejszenie liczby ludności w gminie może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na różne zasoby. W miarę jak liczba mieszkańców maleje, potrzeba energii cieplnej i elektrycznej także spada. Mniej mieszkańców oznacza mniejsze obciążenie dla infrastruktury, co może obniżyć koszty utrzymania sieci, ale jednocześnie zmniejsza jej efektywność ekonomiczną. Malejąca liczba odbiorców może prowadzić do wyższych kosztów jednostkowych usług 
i wyzwań związanych z rentownością ich dostarczania, wymagając odpowiedniego dostosowania lokalnej infrastruktury.
W 2025 roku na terenie gminy Gniewkowo zarejestrowane były 1 303 podmioty gospodarcze. Ich liczba zwiększyła się w latach 2021-2025 o 124 działalności (tj. 10,52%). Wzrost liczby podmiotów gospodarczych w gminie prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną. W związku z tym, niezbędne staje się dostosowanie infrastruktury oraz zasobów produkcyjnych, aby zapewnić odpowiednią ilość tych mediów dla potrzeb działających firm. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc235375361]Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w gminie Gniewkowo w latach 2021-2025
	Wyszczególnienie
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Ogółem
	1 179
	1 198
	1 242
	1 290
	1 303


Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (dostęp: 14.07.2026 r.)
Dominującymi sekcjami wg PKD 2007 na terenie gminy są sekcje: C – przetwórstwo przemysłowe, F – budownictwo, G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa samochodów i motocykli oraz S – pozostała działalność usługowa i T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.
Na terenie gminy funkcjonują istotne podmioty reprezentujące przede wszystkim sektor rolno-spożywczy oraz działalność produkcyjną. Ważną rolę odgrywa przetwórstwo warzyw i owoców, obejmujące m.in. produkcję koncentratów spożywczych, suszów, przypraw oraz konserwowanie produktów roślinnych. Z lokalnym rolnictwem powiązana jest również działalność grup producenckich specjalizujących się w uprawie warzyw, ich przechowywaniu, sortowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i dystrybucji. Podmioty te dysponują rozbudowanym zapleczem magazynowym i technologicznym, dzięki czemu uczestniczą w dostawach na rynek krajowy i zagraniczny. Poza branżą rolno-spożywczą w gminie rozwinięta jest produkcja przemysłowa, w tym wytwarzanie świec i artykułów dekoracyjnych, mebli tapicerowanych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych. Część przedsiębiorstw ma charakter eksportowy, co zwiększa znaczenie gminy w ponadlokalnych łańcuchach dostaw. Zróżnicowanie profilu działalności gospodarczej sprzyja tworzeniu miejsc pracy, rozwojowi usług transportowych, magazynowych i technicznych oraz wzmacnia powiązania między lokalnym rolnictwem, przetwórstwem i przemysłem[footnoteRef:4]. [4:  Urząd Miejski w Gniewkowie] 

[bookmark: _Toc235374609][bookmark: _Toc48650031]3.4. Środowisko przyrodnicze 
[bookmark: _Toc48650032]Formami ochrony przyrody w Polsce, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt 
i grzybów. 
Na terenie gminy Gniewkowo znajdują się następujące formy ochrony przyrody:
· Obszary Chronionego Krajobrazu: 
· Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia,
· Lasów Balczewskich,
· Wydmowy na południe od Torunia.
· 30 pomników przyrody,
· 2 użytki ekologiczne.
Obszar Chronionego Krajobrazu: Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia – obszar o powierzchni 29 247,73 ha. Powstał na mocy rozporządzenia nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskim. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała nr IX/181/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia.
Obszar Chronionego Krajobrazu: Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej jest położony w większości w granicach najwyższej (72-75 m n.p.m) terasy Pradoliny Wisły, pokrytej jednym z największych w Polsce pól wydmowych. Wysokość względna wydm wynosi średnio 10-25 m i dochodzi do 30-45 m. Powierzchnię obszaru pokrywają zwarte kompleksy borów świeżych i częściowo suchych z sosną zwyczajną jako gatunkiem panującym. Omawiany obszar stanowi strefę masowego wypoczynku mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej i pełni ważną rolę w turystyce i rekreacji. W skład tej jednostki wchodzą dwa podobszary obejmujące część wschodnią i zachodnią. Na terenie jednostki znajduje się rezerwat przyrody Łążyn. Przez obszar przebiegają liczne drogi o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, a także linie kolejowe. Rejony miast są ważnymi korytarzami infrastruktury technicznej przecinającymi obszar chronionego krajobrazu.
Obszar Chronionego Krajobrazu: Lasów Balczewskich – obszar o powierzchni 2 775,91 ha. Powstał na mocy rozporządzenia nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskim. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała nr XI/253/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich.
Obszar nie jest jednolity geograficznie i przyrodniczo. Obejmuje kompleks leśny - borów świeżych i suchych porastających wydmy i pola wydmowe okolic Rejny, Niemojewa i Radojewic. Jest to jedyny kompleks leśny wśród żyznych czarnych ziem kujawskich. Stanowi on przedmiot penetracji świątecznej mieszkańców Inowrocławia. Obszar ten integralnie łączy się wąskim korytarzem wzdłuż Kanału Parchańskiego z systemem rozległych mokradeł i bagien tzw. „Gąskich” i „Ostrowskich” - spełniających ważną rolę w retencji wodnej tego fragmentu Kujaw. Pokryte są one siedliskami wilgotnymi i bagiennymi. Na terenie jednostki znajdują się 2 rezerwaty przyrody: Balczewo i Rejna.
Obszar Chronionego Krajobrazu: Wydmowy na południe od Torunia – obszar o powierzchni 15 483,57 ha. Powstał na mocy rozporządzenia nr 21/1992 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu w województwie toruńskim oraz reorganizacji zarządzenia parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała nr VI/119/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia.
Obszar ten położony jest między znaczącymi ciągami komunikacyjnymi (drogowo-kolejowymi), które ograniczają jego zasięg: Toruń –Włocławek od wschodu oraz Toruń – Bydgoszcz od północy. Jedynie ciąg komunikacyjny Toruń – Inowrocław przecina omawiany obszar w jego części centralnej. Pod względem geograficznym cały obszar położony jest w południowej części szerokiego rozszerzenia pradoliny Wisły zwanego Kotliną Toruńsko-Bydgoską. Charakteryzuje się ona występowaniem potężnego kompleksu wydm śródlądowych, na terasach pradoliny Wisły. Powierzchnia obszaru charakteryzuje się dużą zwartością, czytelnością w przebiegu granic. Prawie w całości pokryta jest lasami, bądź wrzosowiskami (99,40%) i prawie w całości leży w obrębie jednej jednostki administracyjnej – w gminie Wielka Nieszawka (99,80%). 
[bookmark: _Toc235375401]Rysunek 2. Obszary Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Gniewkowo
[image: Na rysunku przedstawiono Obszary Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Gniewkowo.]
Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ (dostęp: 14.07.2026 r.)
Pomnik przyrody
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2026 poz. 13 ze zm.) pomnikami przyrody są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.
Poniższa tabela prezentuje pomniki przyrody zlokalizowane na terenie gminy Gniewkowo.
[bookmark: _Toc235375362]Tabela 5. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Gniewkowo
	L.p.
	Gatunek
	Stan ogólny
	Rok poddania pod ochronę
	Charakterystyka otoczenia

	1.
	Wierzba biała
Salix alba
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie między rowem melioracyjnym, a drogą gruntową (ul. Spółdzielcza) w Gniewkowie, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego majątku ziemskiego, obecnie częściowo zachowanego parku.

	2.
	Wierzba biała
Salix alba
	zły
	1993
	Drzewo rośnie między rowem melioracyjnym, a drogą gruntową (ul. Spółdzielcza) w Gniewkowie, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego majątku ziemskiego (bliżej majątku niż wierzba nr 1), obecnie częściowo zachowanego parku.

	3.
	Robinia biała
Robinia pseudoacacia L.
	średni
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku miejskiego w Gniewkowie, stosunkowo blisko ulicy Parkowej; w bezpośrednim otoczeniu robinia ma liczną konkurencję ze strony podrastających samosiewów klonów i lip, które już obecnie bardzo istotnie ograniczają rozwój korony pomnikowej robinii.

	4.
	Klon jawor
Acer pseudoplatanus L.
	bardzo dobry
	1991
	Drzewo rośnie na polanie, na terenie parku, dokładnie na wprost elewacji frontowej obecnego budynku Szkoły Zawodowej w Gniewkowie.

	5.
	Lipa drobnolistna
Tilia cordata
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie dawnego parku, na jego południowo-wschodnim skraju, blisko wyjeżdżonej drogi gruntowej i blisko wiąza szypułkowego – również pomnika przyrody; dostęp do drzewa jest bardzo trudny ze względu na przerośnięte krzewy, samosiewy drzew i zachwaszczenie okolic kłody

	6.
	Wiąz szypułkowy
Ulmus leavis Pall. 
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie dawnego parku, na jego południowo-wschodnim skraju, blisko wyjeżdżonej drogi gruntowej.

	7.
	Platan
Platanus x acerifolia Wild.
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie dawnego parku, mniej więcej w jego centralnej części, blisko jesionu wyniosłego – również pomnika przyrody; dostęp do drzewa jest bardzo trudny, ze względu na liczne rozrośnięte krzewy, bardzo wysokie chwasty i samosiewy drzew.

	8.
	Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior L.
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie dawnego parku, mniej więcej w jego centralnej części, obecnie w zasadzie bardziej kojarzącego się z lasem liściastym niż parkiem; dostęp do drzewa jest bardzo trudny, ze względu na liczne rozrośnięte krzewy, bardzo wysokie chwasty i samosiewy drzew.

	9.
	Dąb szypułkowy
Quercus robur L.
	bardzo dobry
	1991
	Drzewo rośnie na terenie parku dworskiego, w odległości około 200 metrów od niszczejącego pałacu, przy wydeptanej alejce parkowej; w bezpośrednim sąsiedztwie brak jest tak dużych drzew, mogących stwarzać konkurencję dla dębu.

	10.
	Platan
Platanus x acerifolia Wild
	średni/dobry
	1991
	Drzewo rośnie na terenie parku, niedaleko niszczejącego pałacu, mniej więcej na wprost frontowej elewacji pałacu, w odległości kilkudziesięciu metrów od alei wjazdowej, w skupieniu trzech platanów klonolistnych.

	11.
	Dąb szypułkowy
Quercus robur L.
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie polany trawiastej, w części parku od strony tylnej elewacji pałacu; dostęp do drzewa ograniczony jest poprzez niski płotek; w bezpośrednim sąsiedztwie kłody nie ma drzew stanowiących konkurencję, natomiast w bliskim sąsiedztwie jest dużo szybko rosnących samosiewów, które w najbliższej przyszłości mogą zacząć stanowić poważną konkurencję dla korony dębu.

	12.
	Lipa drobnolistna
Tilia cordata
	bardzo dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku, na polanie dokładnie naprzeciw dawnego pałacu pełniącego obecnie funkcję domu pomocy społecznej; w bezpośrednim otoczeniu nie ma drzew, które by mogły tworzyć silną, znacząca konkurencję dla korony pomnikowej lipy; wokół kłody poustawiane są ławki dla pensjonariuszy i gości DPS-u.

	13.
	Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior L
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku, w jego wschodniej części, nieco dzikiej, blisko ogrodzenia, w otoczeniu podrastających samosiewów klonów i lip.

	14.
	Platan
Platanus x acerifolia Wild
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku, w jego wschodnim fragmencie, w grupie drzewostanu parkowego; w bezpośrednim otoczeni platana znajdują się rosnące samosiewy klonów, dębów, z których te większe wchodzą już w koronę pomnika przyrody, stanowiąc dla niego konkurencję.

	15.
	Dąb burgundzki
Quercus cerris L.
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie w drzewostanie parkowym, w północno-wschodniej części parku; w najbliższym sąsiedztwie dębu wyrasta samosiew buka, który już teraz stanowi wyraźną konkurencję dla korony dębu zaburzając jej rozwój.

	16.
	Kasztanowiec zwyczajny
Aesculus hippocastanum
	średni/zły
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku od strony elewacji tylnej dawnego pałacu, na polanie parkowej; w otoczeniu kasztanowca znajdują się liczne samosiewy drzew, które w najbliższej przyszłości mogą powodować dodatkowe utrudnienia dla korony kasztanowca.

	17.
	Wiąz szypułkowy
Ulmus leavis Pall.
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku, w północno-wschodnim narożniku, w otoczeniu podrastających samosiewów klonów i bliskim sąsiedztwie dużych drzew tworzących drzewostan parkowy.

	18.
	Kłęk kanadyjski
Gymnocladus dioicus K. Koch
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku, w części zlokalizowanej przed elewacją frontową dawnego pałacu, bardzo blisko pomnikowej lipy drobnolistnej (korony obu drzew stykają się ze sobą).

	19.
	Wiąz szypułkowy
Ulmus leavis Pall.
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku, w jego wschodniej części, nieco dzikiej, blisko dawnego budynku gospodarczego, wśród licznych podrastających samosiewów.

	20.
	Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior L
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku, w jego północnym narożniku, praktycznie przy samym ogrodzeniu, w bezpośrednim sąsiedztwie asfaltowej drogi gminnej; w bezpośrednim otoczeniu pomnika przyrody rośnie dużo samosiewów drzew, które mogą z czasem stworzyć konkurencję.

	21.
	Lipa drobnolistna
Tilia cordata
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie polany parkowej, w północno-wschodniej części parku, wśród licznych samosiewów drzew, które z pewnością stanowią konkurencję dla korony pomnikowej lipy.

	22.
	Glediczja
Gleditsia triacanthos L.
	średni
	1993
	Drzewo rośnie na terenie polany parkowej przed elewacją frontową dawnego pałacu; w bliskim sąsiedztwie glediczii jest pomnikowa lipa drobnolistna.

	23.
	Lipa drobnolistna
Tilia cordata
	dobry
	1991
	Drzewo rośnie na terenie parku, w bliskim sąsiedztwie pałacu oraz wjazdu na teren parku, przy bramie wjazdowej, po lewej stronie alei.

	24.
	Topola biała
Populus alba L.
	średni
	1991
	Drzewo rośnie na terenie parku, w jego centralnej części, przy jednej z alejek biegnących przez środek parku; topola ma tabliczkę „pomnik przyrody”; rośnie w otoczeniu innych, również bardzo dużych topól; tuż pod koroną topoli rośnie rozrastający się samosiew - kasztanowiec zwyczajny.

	25.
	Wiąz szypułkowy
Ulmus leavis Pall.
	średni
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku w jego wschodniej części ale dalej od głównej polany parkowej niż wiąz opisany jako nr 2; rośnie również w gąszczu samosiewów; w bliskim sąsiedztwie wiąza rośnie sporo podrastających samosiewów, które stwarzają konkurencję dla rozwoju korony pomnika przyrody.

	26.
	Wiąz szypułkowy
Ulmus leavis Pall.
	średni
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku w jego wschodniej części ale dalej od głównej polany parkowej niż wiąz opisany jako nr 2; rośnie również w gąszczu samosiewów; w bliskim sąsiedztwie wiąza rośnie sporo podrastających samosiewów, które stwarzają konkurencję dla rozwoju korony pomnika przyrody.

	27.
	Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior L.
	dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku, w części zachodniej, przy wydeptanej alejce parkowej, stosunkowo blisko głównej polany parkowej; bezpośrednie otoczenie drzewa to liczne samosiewy.

	28.
	Cis pospolity
Taxus baccata L.
	bardzo dobry
	1993
	Krzew rośnie na terenie parku, na okrągłym podjeździe przed budynkiem dawnego pałacu.

	29.
	Platan
Platanus x acerifolia Wild.
	bardzo dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku dworskiego, w otoczeniu innych drzew, stosunkowo blisko dawnego pałacu; w sąsiedztwie platana rośnie jesion wyniosły, który deformuje koronę pomnika przyrody; park jest zadbany, polany trawiaste na których rosną pomniki przyrody są regularnie koszone i dostęp do drzew jest bardzo dobry.

	30.
	Dąb szypułkowy
Quercus robur L
	bardzo dobry
	1993
	Drzewo rośnie na terenie parku dworskiego, za pałacem; park jest zadbany, polany trawiaste na których rosną pomniki przyrody są regularnie koszone i dostęp do drzew jest bardzo dobry.


Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2026-2029 z perspektywą na lata 2030-2033

Użytki ekologiczne
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2026 poz. 13 ze zm.) „Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”.
Poniższa tabela prezentuje użytki ekologiczne zlokalizowane na terenie gminy Gniewkowo.
[bookmark: _Toc235375363]Tabela 6. Użytki ekologiczne na terenie gminy Gniewkowo
	Lp.
	Lokalizacja
	Powierzchnia [ha]
	Akt prawny o utworzeniu

	1.
	Godzięba, działka nr 87/8LP
	9,09
	Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne

	2.
	Ostrowo, działka nr 149LP, 153LP, 154LP, 155LP
	73,26
	Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne


Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2026-2029 z perspektywą na lata 2030-2033
[bookmark: _Toc235375402]Rysunek 3. Położenie użytków ekologicznych na terenie gminy Gniewkowo
[image: Na rysunku przedstawiono położenie użytków ekologicznych na terenie gminy Gniewkowo.]
Legenda:
 - użytek ekologiczny
Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/ (dostęp: 14.07.2026 r.)

[bookmark: _Toc235374610]3.5. Warunki klimatyczne 
Gmina Gniewkowo, zgodnie z regionalizacją klimatyczną wg W. Okołowicza i D. Martyn, znajduje się w obrębie zaliczanym do nadwiślańskiego regionu klimatycznego. Klimat na tym terenie określany jest, jako umiarkowany, ciepły, przejściowy, który kształtowany jest przez ścierające się pomiędzy sobą wpływy oceaniczne i kontynentalne. Charakteryzuje się on 
z tego powodu dużą zmiennością pogody. Suche, upalne lato i mroźna zima to domena przewagi wpływów klimatu lądowego (kontynentalnego), natomiast deszczowe lato i ciepła zima pojawiają się, gdy przewagę uzyskują masy powietrza znad oceanu. Średnia roczna temperatura na terenie gminy Gniewkowo wynosi ok. 9oC. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 500-550 mm. Usłonecznienie na terenie gminy Gniewkowo wynosi ok. 1 750-1 800 h[footnoteRef:5]. Średnia długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 225-230 dni[footnoteRef:6]. [5:  https://klimat.imgw.pl/pl/climate-maps/#Sunshine/Yearly/1991-2020/1/Winter (dostęp: 14.07.2026 r.)]  [6:  http://rcin.org.pl/Content/58667/WA51_78605_r2016-t88-z1_Przeg-Geogr-Tomczyk.pdf (dostęp: 14.07.2026 r.)] 

[bookmark: _Toc235375403]Rysunek 4. Regiony klimatyczne Polski wg W. Okołowicza i D. Martyn
[image: Na rysunku przedstawiono regiony klimatyczne Polski wg W. Okołowicza i D. Martyn.]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródła: https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DSCauhSet (dostęp: 14.07.2026 r.)
[bookmark: _Toc531769427][bookmark: _Toc15889241][bookmark: _Toc26532497][bookmark: _Toc235375404]Rysunek 5. Podział Polski na strefy klimatyczne
[image: Na rysunku przedstawiono podział Polski na strefy klimatyczne.]
	Strefa klimatyczna
	I
	II
	III
	IV
	V

	Projektowa temperatura zewnętrzna [ºC]
	-16
	-18
	-20
	-22
	-24

	Średnia roczna temperatura zewnętrzna [ºC]
	7,7
	7,9
	7,6
	6,9
	5,5


Źródło: PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
Gmina Gniewkowo usytuowana jest w II strefie klimatycznej, w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -18 ºC i w III strefie klimatycznej, w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -20 ºC, co graficznie prezentuje powyższy rysunek.
Przeciętny sezon ogrzewania na tym obszarze wynosi 222 dni. Średnioroczna liczba stopniodni, wykorzystywana do obliczeń w audytach energetycznych zgodnie z PN-EN ISO 13790, wynosi dla gminy Gniewkowo 3 696,70 stopniodni/rok. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] właściwe dla gminy Gniewkowo oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 20 ºC zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.



[bookmark: _Toc235375364]Tabela 7. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 20 ºC
	Miesiąc
	Liczba dni ogrzewania w miesiącu
	Śr. temp. pow. zew.
	Sd

	
	Ld
	MDBT
	

	
	dzień
	
	

	Styczeń
	31
	-0,70
	641,7

	Luty
	28
	-0,90
	585,2

	Marzec
	31
	3,30
	517,7

	Kwiecień
	30
	6,80
	396

	Maj
	5
	13,60
	32

	Czerwiec
	0
	17,20
	0

	Lipiec
	0
	17,00
	0

	Sierpień
	0
	16,30
	0

	Wrzesień
	5
	13,60
	32

	Październik
	31
	7,70
	381,3

	Listopad
	30
	2,40
	528

	Grudzień
	31
	1,20
	582,8

	Razem
	3 696,70


Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
[bookmark: _Toc235375412]Wykres 2. Rozkład średnich temperatur na terenie gminy Gniewkowo
[bookmark: _Toc48650033][image: Na wykresie przedstawiono rozkład średnich temperatur na terenie gminy Gniewkowo.]
Źródło: Opracowanie własne


[bookmark: _Toc235374611]3.6. Charakterystyka zabudowy mieszkaniowej
Poziom zużycia energii w tym segmencie gospodarstw domowych jest często wyższy niż w przemyśle czy transporcie. Dzieje się tak, ponieważ nowe technologie oraz modernizacje procesów produkcyjnych skutkują dużym wzrostem efektywności energetycznej. Przemysł kieruje się dziś ekonomią, dlatego też wiele przedsiębiorstw, szukając oszczędności, inwestuje w działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Dzięki zaostrzeniu wymagań i rozwojowi technologii wytwarzania ciepła obserwuje się nieznaczne obniżenie zużycia ciepła także wśród nowych budynków mieszkalnych.
[bookmark: _Toc271106094][bookmark: _Toc48650065][bookmark: _Toc48650035]Z danych GUS zestawionych w poniższej tabeli wynika, że liczba mieszkań w gminie Gniewkowo na przełomie lat 2021-2025 wzrosła o 2,12%. Tendencję wzrostową zaobserwowano również w zakresie powierzchni użytkowej mieszkań, która z 334 273 m2 (2021 r.) zwiększyła się do 346 172 m2 (2025 r.), tj. 3,56%. Wzrost liczby mieszkań w gminie prowadzi do większego zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną oraz gaz. Aby sprostać rosnącym potrzebom, konieczna jest rozbudowa infrastruktury oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w tych obszarach, co zapewni stabilne i wystarczające dostawy dla nowych budynków. Szczegóły dotyczące infrastruktury mieszkaniowej zawarte są w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc235375365]Tabela 8. Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Gniewkowo w latach 2021-2025
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	mieszkania
	-
	4 775
	4 796
	4 811
	4 836
	4 876

	powierzchnia użytkowa mieszkań
	m2
	334 273
	336 872
	338 927
	342 478
	346 172


Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (dostęp: 15.07.2026 r.)
Z danych GUS zestawionych w poniższej tabeli wynika, że w latach 2021-2025 przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wzrosła z 70,00 m2 (2021 r.) do 71,00 m2 (2025 r.), tj. 1,43%. W przypadku przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na 1 osobę, zaobserwowano wzrost z 24,20 m2 (2021 r.) do 26,00 m2 (2025 r.), tj. 7,44%. Zwiększeniu uległ także wskaźnik mieszkań na 1 000 mieszkańców z 346,00 (2021 r.) do 366,60 (2025 r.), tj. 5,95%. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc235375366]Tabela 9. Wskaźniki zasobów mieszkaniowych na terenie gminy Gniewkowo w latach 2021-2025
	Wyszczególnienie
	Jedn. miary
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
	m2
	70,00
	70,20
	70,40
	70,80
	71,00

	Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
	m2
	24,20
	24,60
	25,00
	25,40
	26,00

	Mieszkania na 1 000 mieszkańców
	-
	346,00
	350,00
	354,20
	359,10
	366,60


Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (dostęp: 15.07.2026 r.)
Ponadto zestawiono dane w zakresie wyposażenia mieszkań w instalacje, takie jak: wodociąg, łazienka czy też centralne ogrzewanie. Z danych GUS wynika, że dostęp do wodociągu utrzymuje się na bardzo wysokim i stabilnym poziomie w całym analizowanym okresie. W przypadku mieszkań wyposażonych w łazienkę nastąpił wzrost z 88,60% (2021 r.) do 88,80% (2024 r.), tj. 0,20 p. proc. Wzrost można zaobserwować również w przypadku mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie z 82,30% (2021 r.) do 82,60% (2024 r.), 
tj. 0,30 p. proc.
[bookmark: _Toc235375367]Tabela 10. Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań[footnoteRef:7] [7:  W momencie opracowania dokumentu dane za 2025 r. nie były jeszcze dostępne.] 

	Wyszczególnienie
	Jedn. miary
	2021
	2022
	2023
	2024

	Mieszkania wyposażone 
w wodociąg 
	%
	97,30
	97,30
	97,30
	97,30

	Mieszkania wyposażone w łazienkę
	%
	88,60
	88,70
	88,70
	88,80

	Mieszkania wyposażone 
w centralne ogrzewanie
	%
	82,30
	82,40
	82,50
	82,60


Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (dostęp: 15.07.2026 r.)
Na terenie gminy Gniewkowo wyznaczono obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Ich lokalizacja, zasięg oraz zasady zagospodarowania określono w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego[footnoteRef:8]. [8:  Urząd Miejski w Gniewkowie] 

[bookmark: _Toc235374612]4. Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Główne źródła zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Gniewkowo obejmują spalanie paliw stałych w piecach i kotłach grzewczych, zwłaszcza w okresie grzewczym, co prowadzi do emisji pyłów zawieszonych, tlenku węgla oraz tlenków azotu. Transport drogowy generuje emisje tlenków azotu, pyłów zawieszonych oraz węglowodorów i tlenku węgla. Działalność rolnicza, w tym stosowanie nawozów azotowych oraz spalanie resztek roślinnych, przyczynia się do emisji amoniaku i pyłów organicznych. Ponadto, lokalne zakłady przemysłowe mogą emitować pyły, tlenki azotu oraz lotne związki organiczne. Nielegalne spalanie odpadów, zwłaszcza plastiku, również stanowi zagrożenie dla jakości powietrza. 
Stan jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim jest co roku oceniany na podstawie pomiarów prowadzonych na stacjach automatycznych i manualnych oraz wyników modelowania matematycznego. Stacje pomiarowe zlokalizowane są w taki sposób, aby pomiary poziomów stężeń zanieczyszczeń, prowadzone na nich zapewniały informacje o wielkościach stężeń na dużym obszarze.
Województwo kujawsko-pomorskie zostało podzielone na strefy podlegające ocenie stanu powietrza. Zgodnie z przyjętym podziałem, gmina Gniewkowo należy do strefy kujawsko-pomorskiej.
Poniżej zestawiono wyniki klasyfikacji poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu. Dla potrzeb badań substancje, których poziom stężeń ma zostać zmierzony, zostały podzielone na 2 grupy: ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.
Substancje oceniane ze względu na ochronę zdrowia ludzi:
· dwutlenek siarki (SO2), 
· dwutlenek azotu (NO2), 
· tlenek węgla (CO), 
· benzen (C6H6), 
· ozon troposferyczny (O3), 
· pył zawieszony PM10, oraz zawarte w tym pyle metale ciężkie (ołów, arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren),
· pył PM2,5.
Substancje oceniane ze względu na ochronę roślin:
· dwutlenek siarki (SO2),
· tlenki azotu (NOx),
· ozon (O3).
W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy stref[footnoteRef:9]: [9:  Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim. Raport za rok 2025] 

1. Dla substancji, dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:
· klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych,
· klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.
Poziom dopuszczalny – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie, lub środowisko, jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany.
Poziom docelowy – docelowy poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie, lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam, gdzie to możliwe w określonym czasie.
2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego:
· klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,
· klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego.
Poziom celu długoterminowego – poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie – z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.
3. Dla PM2,5, dla którego określono poziom dopuszczalny dla fazy II:
· klasa A1 – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla fazy II,
· klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II.
Poziom dopuszczalny faza II – poziom dopuszczalny określony dla fazy II jest to orientacyjna wartość dopuszczalna, która zostanie zweryfikowana przez Komisję Europejską w świetle dalszych informacji, w tym na temat skutków dla zdrowia i środowiska oraz wykonywalności technicznej. Od 1 stycznia 2020 r. poziom dopuszczalny dla fazy II do osiągnięcia to: 20 μg/m3.
W poniższych tabelach zestawiono wyniki klasyfikacji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin dla strefy kujawsko-pomorskiej
za 2025 rok.





[bookmark: _Toc164945130][bookmark: _Toc235375368]Tabela 11. Wynikowe klasy strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej za rok 2025 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi
	Nazwa strefy
	Kod strefy
	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
	Symbol klasy wynikowej dla ozonu dla obszaru całej strefy

	
	
	Kryterium – poziom dopuszczalny
	Kryterium – poziom docelowy
	Kryterium - poziom celu długoterminowego

	
	
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2,5
	Pb
	C6H6
	CO
	As
	B(a)P
	Cd
	Ni
	O3
	

	
	
	
	
	
	Faza I
	Faza II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Strefa kujawsko-pomorska
	PL0404
	A
	A
	A
	A
	A1
	A
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	D2


[bookmark: _Toc18063023][bookmark: _Toc29464347]Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2025
[bookmark: _Toc72749981][bookmark: _Toc94522488][bookmark: _Toc164945131][bookmark: _Toc235375369]Tabela 12. Wynikowe klasy strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej za rok 2025 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin
	Nazwa strefy
	Kod strefy
	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
	Symbol klasy wynikowej dla ozonu dla obszaru całej strefy

	
	
	Kryterium – poziom dopuszczalny
	Kryterium - poziom docelowy
	Kryterium - poziom celu długoterminowego

	
	
	SO2
	NOx
	
	

	Strefa kujawsko-pomorska
	PL0404
	A
	A
	A
	D2


Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2025



Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2025 w strefie kujawsko-pomorskiej wykazała przekroczenia następujących standardów imisyjnych:
· [bookmark: _Hlk182316545][bookmark: _Hlk182310958]poziom docelowy benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 – klasa C (ochrona zdrowia ludzi),
· poziom celu długoterminowego ozonu – klasa D2 (ochrona zdrowia ludzi i ochrona roślin).
Dla pozostałych zanieczyszczeń standardy imisyjne na terenie strefy kujawsko-pomorskiej były dotrzymane.
Gmina Gniewkowo znalazła się w obszarze przekroczeń standardów imisyjnych: 
· poziom docelowy benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 – klasa C (ochrona zdrowia ludzi),
· poziomu celu długoterminowego ozonu – klasa D2 (ochrona zdrowia ludzi i ochrona roślin).
Spalanie złej jakości paliw powoduje wysoką emisję do powietrza substancji mających negatywny wpływ na zdrowie ludzi, a także stan środowiska naturalnego. Dlatego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wprowadzono uchwałę antysmogową. Uchwała antysmogowa województwa kujawsko-pomorskiego określa instalacje, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy. Uchwałę stosuje się do instalacji, w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. 2026 poz. 43 ze zm.) , w szczególności piece, kominki i kotły, w tym kotły wchodzące w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:
1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania;
2. dostarczają ciepło do systemu ogrzewania wody użytkowej;
3. wydzielają ciepło poprzez:
a) bezpośrednie przenoszenie ciepła;
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy;
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.
Na terenie gminy Gniewkowo realizowany jest Program „Czyste Powietrze”, który jest rządową inicjatywą mającą na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania budynków. Celem programu jest modernizacja systemów grzewczych i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, co ma prowadzić do ograniczenia smogu, a także obniżenia rachunków za ogrzewanie. Program oferuje dotacje oraz preferencyjne pożyczki dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na inwestycje związane z wymianą starych pieców węglowych, poprawą termoizolacji budynków czy instalowaniem odnawialnych źródeł energii[footnoteRef:10]. Na terenie gminy Gniewkowo funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” – pokój numer 14 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu. Mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ww. programu[footnoteRef:11]. [10:  https://gniewkowo.com.pl/realizacja-priorytetowego-programu-czyste-powietrze-stan-na-dzien-30-czerwca-2026-r.html (dostęp: 15.07.2026 r.)]  [11:  https://gniewkowo.com.pl/punkt-konsultacyjno-informacyjny.html (dostęp: 15.07.2026 r.)] 

Na terenie gminy utworzono stanowisko konsultanta/operatora ds. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Osoba zatrudniona na tym stanowisku udziela mieszkańcom informacji 
i wsparcia w zakresie zasad programu, dostępnych form dofinansowania oraz przygotowania i składania wniosków[footnoteRef:12]. [12:  Urząd Miejski w Gniewkowie] 

Na obszarze gminy Gniewkowo prowadzone są działania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony środowiska, poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń. Są one związane przede wszystkim z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Działania obejmują spotkania z mieszkańcami, dystrybucję ulotek i materiałów informacyjnych, a także publikowanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie oraz na Facebooku. Organizowany jest również festyn ekologiczny i konkursy o tematyce ekologicznej skierowane do dzieci. Głównymi odbiorcami działań są mieszkańcy gminy, w tym właściciele budynków zainteresowani termomodernizacją i wymianą źródeł ciepła, a także dzieci i młodzież[footnoteRef:13]. [13:  Jw.] 

W ramach działań na rzecz ograniczenia smogu i poprawy jakości powietrza gmina Gniewkowo prowadzi wymianę źródeł ciepła w budynkach pozostających w jej zarządzie na rozwiązania bardziej ekologiczne i niskoemisyjne. Na terenie gminy montowane są również czujniki umożliwiające bieżące monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza. Uzupełnieniem tych działań są kontrole służące ograniczaniu nieprawidłowości mogących wpływać na emisję zanieczyszczeń[footnoteRef:14]. [14:  Jw.] 

Gmina Gniewkowo dołączyła do grona gmin posiadających sieć czujników monitorujących jakość powietrza. Urządzenia mierzące poziom smogu i innych zanieczyszczeń zostały zainstalowane w trzech lokalizacjach:
· przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Toruńska 41,
· przy Branżowej Szkole I Stopnia, ul. Powstańców Wielkopolskich 5,
· przy Przedszkolu „Bajkowa Kraina”, ul. Moniuszki 2.
Każdy czujnik dostarcza informacji o jakości powietrza w otoczeniu swojej lokalizacji, obejmującym obszar w promieniu około 1 km. Rozmieszczenie urządzeń umożliwia bieżące obserwowanie poziomu zanieczyszczeń w różnych częściach Gniewkowa oraz informowanie mieszkańców o aktualnym stanie powietrza[footnoteRef:15]. [15:  https://gniewkowo.com.pl/powietrze.html (dostęp: 15.07.2026 r.)] 

Czujnik jakości powietrza zlokalizowany jest również na Urzędzie Miejskim w Gniewkowie[footnoteRef:16]. [16:  https://airly.org/map/pl/#52.892284,18.4099,i119338 (dostęp: 15.07.2026 r.)] 

[bookmark: _Toc235374613]5. Stan zaopatrzenia w ciepło
[bookmark: _Toc48650036][bookmark: _Toc235374614]5.1. Stan obecny
Energia cieplna na obszarze gminy wykorzystywana jest przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej i posiłków, a także na potrzeby procesów technologicznych w zakładach przemysłowych oraz obiektach usługowych. Zapotrzebowanie na ciepło jest pokrywane zarówno przez zbiorowe systemy zaopatrzenia, obejmujące scentralizowane źródła i sieci ciepłownicze, jak i przez indywidualne instalacje grzewcze funkcjonujące w poszczególnych budynkach. Struktura wykorzystywanych źródeł energii cieplnej zależy m.in. od rodzaju i wieku zabudowy, dostępności infrastruktury sieciowej oraz charakteru odbiorców. W budownictwie mieszkaniowym istotną rolę odgrywają indywidualne źródła ciepła, natomiast większe obiekty użyteczności publicznej, usługowe i przemysłowe mogą korzystać z lokalnych kotłowni lub systemów zbiorowych.
[bookmark: _Hlk235087019][bookmark: _Hlk235093613]Na terenie gminy Gniewkowo funkcjonuje sieć ciepłownicza zarządzana przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU) dla mieszkańców gminy Gniewkowo. 
Przedsiębiorstwo eksploatuje 9 kotłowni na terenie gminy Gniewkowo:
· 1 opalana węglem (lokalna - budynek mieszkalny wielorodzinny Markowo 1),
· 2 opalane Eko-groszkiem (lokalna - budynek mieszkalny wielorodzinny Walcerzewice 1, wewnętrzna składowisko Kaczkowo),
· 5 opalanych gazem ziemnym (sieciowe ul. Dreckiego 13, ul. Pająkowskiego 6, lokalna - budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Rynek 8, wewnętrzne na potrzeby administracji ul. 17 Stycznia 22, ul. Kilińskiego 9),
· 1 opalana gazem propanem (lokalna oczyszczalnia ścieków ul. Zajezierna). 
Na żadną z kotłowni nie jest wymagane prawem pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Łączna moc zainstalowanych kotłów wynosi: 4,933 MW w tym:
· na działalności gospodarczej 4,783 MW,
· na potrzeby własne 0,150 MW.
Na terenie gminy Gniewkowo funkcjonują m.in. dwie kotłownie eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o., zlokalizowane przy ul. Dreckiego 13 oraz ul. Pająkowskiego 6. Oba obiekty są opalane gazem ziemnym o wartości opałowej 39,500 MJ/m³. Ich moc zainstalowana wynosi odpowiednio 3,395 i 1,000, a sprawność kotłów kształtuje się na poziomie 95,00% oraz 97,00%. Wskazane obiekty stanowią jedynie część kotłowni funkcjonujących na terenie gminy.
[bookmark: _Toc235375370]Tabela 13. Dane od Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. dotyczące kotłowni zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo
	Kotłownia (nr/ adres)
	Rodzaj materiału opałowego
	Wartość opałowa spalanego paliwa (w GJ/t)
	Moc zainstalowana
	Sprawność kotłów w %

	ul. Dreckiego 13 Gniewkowo
	gaz ziemny
	39,500 MJ/m3
	3,395
	95,00

	ul. Pająkowskiego 6 Gniewkowo
	gaz ziemny
	39,500 MJ/m3
	1,000
	97,00


Źródło: Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.
W poniższej tabeli zamieszczono dane od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o. dotyczące zużycia ciepła na terenie gminy Gniewkowo w latach 2021-2025 oraz dane szacunkowe na lata 2026-2028. W 2025 roku można zaobserwować spadek zużycia ciepła c.o. o 2 461,000 GJ/rok oraz spadek c.w.u. o 176,400 GJ/rok w stosunku do 2021 roku. Natomiast liczba odbiorców utrzymywała się na stałym poziomie. Szczegółowe dane znajdują się w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc235375371]Tabela 14. Dane od Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. dotyczące zużycia ciepła i liczby odbiorców na terenie gminy Gniewkowo w latach 2021-2025 oraz dane szacunkowe na lata 2026-2028
	Wyszczególnienie
	Liczba odbiorców
	Zużycie ciepła [GJ/rok]
	Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MW/rok]
	Rodzaj paliwa wykorzystywanego do wytwarzania ciepła (np. węgiel, gaz ziemny, itp.)
	Zużycie paliw 
 [np. t/rok; m3/rok; l/rok]

	
	
	c.o.
	c.w.u.
	c.o.
	c.w.u.
	
	

	dane rzeczywiste

	2021
	10
	14 014,000
	5 509,500
	2,453
	0,415
	gaz ziemny
	610 798,000 m3/rok

	2022
	10
	11 868,000
	5 044,700
	2,453
	0,415
	gaz ziemny
	529 457,000 m3/rok

	2023
	10
	11 466,000
	5 195,200
	2,453
	0,415
	gaz ziemny
	504 972,000 m3/rok

	2024
	10
	10 170,000
	5 248,800
	2,453
	0,415
	gaz ziemny
	468 796,000 m3/rok

	2025
	10
	11 553,000
	5 333,100
	2,349
	0,415
	gaz ziemny
	530 168,000 m3/rok

	dane szacunkowe (planowane)

	2026
	10
	11 500,000
	5 300,000
	2,172
	0,344
	gaz ziemny
	530 000,000 m3/rok

	2027
	10
	11 500,000
	5 300,000
	2,172
	0,344
	gaz ziemny
	530 000,000 m3/rok

	2028
	10
	11 500,000
	5 300,000
	2,172
	0,344
	gaz ziemny
	530 000,000 m3/rok


Źródło: Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.
W poniższej tabeli przedstawiono procentowy udział wykorzystania ciepła przez poszczególne obiekty podłączone z sieci ciepłowniczej. Największy udział wykorzystania ciepła przypada na budynki mieszkalne wielorodzinne (91,60% w 2025 r.). 
[bookmark: _Toc235375372][bookmark: _Hlk235086417]Tabela 15. Dane od Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. dotyczące procentowego udziału wykorzystania ciepła przez poszczególne obiekty podłączone z sieci ciepłowniczej w latach 2021-2025 [%]
	Wyszczególnienie
	Procentowy udział wykorzystania ciepła przez poszczególne obiekty podłączone z sieci ciepłowniczej [%]

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Budynki mieszkalne jednorodzinne
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Budynki mieszkalne wielorodzinne
	91,50
	91,50
	91,50
	91,60
	91,60

	Budynki użyteczności publicznej
	4,00
	4,00
	4,00
	3,90
	3,90

	Handel i usługi
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20

	Przemysł
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Inne
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	Razem
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Źródło: Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.
Obecna infrastruktura ciepłownicza pokrywa zgłaszane zapotrzebowanie na ciepło[footnoteRef:17]. [17:  Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.] 

[bookmark: _Toc48650037]Charakterystyka infrastruktury ciepłowniczej na terenie gminy obejmuje również kotłownię przy ul. Lipie 1a/1b opalaną węglem oraz kotłownie obejmujące świetlice wiejskie[footnoteRef:18].  [18:  Urząd Miejski w Gniewkowie] 

Na obszarze gminy Gniewkowo energia cieplna produkowana jest również za pomocą indywidualnych źródeł ciepła. Poniższa tabela przedstawia wyniki inwentaryzacji, opracowane na podstawie danych z deklaracji CEEB, stan na 2026 r. Z analizy przedstawionych danych wynika, że najczęściej wykorzystywanym źródłem ciepła są kotły na paliwo stałe.
[bookmark: _Toc235375373]Tabela 16. Zestawienie wykorzystywanych źródeł ciepła na terenie gminy Gniewkowo na podstawie deklaracji CEEB za 2026 rok
	Rodzaj źródła
	Liczba źródeł ciepła [szt.]

	Pompa ciepła
	148

	Sieć ciepłownicza
	5

	Kolektory słoneczne
	38

	Kocioł na paliwo stałe 
	1 204

	Piec kaflowy
	67

	Kocioł gazowy
	411

	Ogrzewanie elektryczne
	254

	Kocioł olejowy
	22

	Miejscowy ogrzewacz 
	300


Źródło: Urząd Miejski w Gniewkowie
Struktura wykorzystywanych źródeł ciepła na terenie gminy Gniewkowo wskazuje na zróżnicowanie stosowanych systemów grzewczych, przy dominującym udziale źródeł opartych na paliwach stałych. Jednocześnie na terenie gminy funkcjonują rozwiązania niskoemisyjne oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii. Źródła spalające paliwa stałe mogą wpływać na jakość powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym.
Przedstawione dane wskazują na potrzebę kontynuowania działań związanych z modernizacją systemów ogrzewania, wymianą nieefektywnych źródeł ciepła oraz promowaniem rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń, w tym odnawialnych źródeł energii i technologii niskoemisyjnych.
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gniewkowo. Do ogrzewania budynków najczęściej wykorzystywany jest gaz ziemny i węgiel.
[bookmark: _Toc235375374]Tabela 17. Paliwa wykorzystywane do ogrzewania budynków użyteczności publicznej
	Nazwa budynku
	Rodzaj paliwa używany do ogrzewania budynku

	Urząd Miejski w Gniewkowie
	Gaz ziemny

	Urząd Miejski w Gniewkowie - Ratusz
	Gaz ziemny

	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie, ul. Toruńska 40
	Gaz ziemny

	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. dra. Jana Dreckiego w Gniewkowie, ul. Dworcowa 11
	Gaz ziemny

	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach, Wierzchosławice 19
	Energia cieplna

	Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie, Murzynno 51
	Olej opałowy

	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie, Kijewo 40
	Olej opałowy

	Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach, Szadłowice 36
	Olej opałowy

	Szkoła Podstawowa im. Józefa Kostrzewskiego w Gąskach, Gąski 19
	Olej opałowy

	Przedszkole „Bajkowa Kraina”, ul. Stanisława Moniuszki 2, Gniewkowo
	Gaz ziemny

	Oddział Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Lipiu, Lipie 10
	Olej opałowy

	Branżowa Szkoła I stopnia w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
	Gaz ziemny

	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Powstańców Wielkopolskich 5a, Gniewkowo
	Gaz ziemny

	Gąski 52 – świetlica wiejska
	Gaz ziemny

	Godzięba 15a – świetlica wiejska
	Węgiel

	Kaczkowo 12a – świetlica wiejska
	Węgiel

	Kawęczyn 6a – świetlica wiejska
	Węgiel

	Klepary 6a – świetlica wiejska
	Gaz ziemny

	Lipie 2/3 – świetlica wiejska
	Węgiel

	Markowo 1 – świetlica wiejska
	Węgiel

	Murzynko 42 – świetlica wiejska
	Gaz ziemny

	Murzynno 3 – świetlica wiejska
	Gaz ziemny

	Ostrowo 24a – świetlica wiejska
	Ogrzewanie elektryczne

	Skalmierowice 18 – świetlica wiejska
	Ogrzewanie elektryczne

	Suchatówka 24a – świetlica wiejska
	Węgiel

	Szadłowice 17b – świetlica wiejska
	Gaz ziemny

	Szpital 22a – świetlica wiejska
	Ogrzewanie elektryczne

	Wielowieś 71 – świetlica wiejska
	Gaz ziemny

	Wierzbiczany 12a – świetlica wiejska
	Węgiel

	Wierzchosławice 56a – świetlica wiejska
	Sieć ciepłownicza

	Więcławice 14a – świetlica wiejska
	Węgiel

	Zajezierze 26b – świetlica wiejska
	Węgiel

	Żyrosławice 10 – świetlica wiejska
	Węgiel

	NZOZ ESCULAP s.c., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Archiwum Urzędu ul. Dworcowa 8c, Gniewkowo
	Kotłownia gazowa - osiedlowa


Źródło: Urząd Miejski w Gniewkowie
Analiza sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gniewkowo wskazuje na dominujący udział gazu ziemnego oraz węgla. Gaz ziemny wykorzystywany jest m.in. w obiektach administracyjnych, placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich oraz budynkach pełniących funkcje społeczne. Węgiel stosowany jest natomiast przede wszystkim do ogrzewania części świetlic wiejskich.
W strukturze wykorzystywanych nośników energii występuje również olej opałowy, stosowany głównie w placówkach oświatowych, a także ogrzewanie elektryczne i ciepło sieciowe. Obecność węgla oraz oleju opałowego wskazuje, że część budynków może wymagać dalszej modernizacji systemów ogrzewania w kierunku rozwiązań mniej emisyjnych.
Przedstawiona struktura nośników energii wskazuje, że gmina wykorzystuje zarówno paliwa konwencjonalne, jak i źródła o niższej lokalnej emisyjności. Dalsza modernizacja źródeł ciepła, szczególnie w obiektach ogrzewanych węglem i olejem opałowym, a także poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych pozostają istotnymi kierunkami działań na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz kosztów eksploatacyjnych w dłuższej perspektywie.	
[bookmark: _Toc235374615]5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych
[bookmark: _Toc48650038]Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. będące operatorem sieci ciepłowniczej na terenie gminy Gniewkowo nie planuje realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy systemu ciepłowniczego.
[bookmark: _Toc235374616]5.3. Kierunki rozwoju gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło
[bookmark: _Toc48650039]Kierunki rozwoju Gminy Gniewkowo w zakresie zaopatrzenia w ciepło powinny koncentrować się na zapewnieniu mieszkańcom, obiektom publicznym oraz podmiotom działającym na terenie gminy stabilnego, bezpiecznego i efektywnego systemu ogrzewania, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Istotne znaczenie ma dalsza modernizacja istniejących źródeł ciepła, stopniowe odchodzenie od nieefektywnych i wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych, poprawa efektywności energetycznej budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Planowane działania powinny wspierać transformację energetyczną gminy, ograniczać zjawisko niskiej emisji, zmniejszać koszty eksploatacyjne oraz poprawiać komfort życia mieszkańców. W tym zakresie Gmina Gniewkowo w latach 2026-2028 planuje realizację następujących zadań:
· termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Gniewkowie zlokalizowanego na dz. nr 593/1,
· termomodernizację świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. nr 49/2 w miejscowości Ostrowo[footnoteRef:19]. [19:  Urząd Miejski w Gniewkowie] 



[bookmark: _Toc235374617]6. Stan zaopatrzenia w gaz
[bookmark: _Toc235374618][bookmark: _Toc321122050][bookmark: _Toc48650040]6.1. Stan obecny 
[bookmark: _Toc321122051][bookmark: _Toc48650041]Gmina Gniewkowo zasilana jest gazem ziemnym wysokometanowym typu E (wg PN-C-04753). Dostawcą gazu na terenie gminy jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Źródłem zasilania dla gminy jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN250 relacji Turzno-Otorowo wraz z odgałęzieniami:
· DN100 do stacji redukcyjno-pomiarowej w Gniewkowie przy ul. Ogrodowej,
· DN50 do stacji redukcyjno-pomiarowej w Gniewkowie przy ul. Spółdzielczej,
· DN50 do stacji redukcyjno-pomiarowej w Wierzchosławicach (Wielowieś).
Na terenie gminy zlokalizowane są również gazociągi wysokiego ciśnienia:
· DN200 relacji Gniewkowo-Inowrocław,
· DN150 relacji Gniewkowo-Inowrocław.
Gaz ziemny rozprowadzany jest gazociągami średniego i niskiego ciśnienia do odbiorców zlokalizowanych na terenie sołectw Gniewkowo, Lipie, Wielowieś oraz Wierzchosławice.
W latach 2022-2025 infrastruktura gazowa na terenie gminy Gniewkowo rozwijała się stopniowo, przede wszystkim w granicach miasta. Wzrosła zarówno długość sieci gazowej, jak i liczba oraz długość przyłączy. Na obszarze wiejskim parametry infrastruktury pozostawały zasadniczo stabilne. Większość przyłączy gazowych prowadzi do budynków mieszkalnych. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc235375375]Tabela 18. Dane od PSG Sp. z o.o. dotyczące długości gazociągów oraz liczby i długości przyłączy na terenie gminy Gniewkowo w latach 2022-2025
	Rok
	Obszar
	Długość gazociągów [km]
	Liczba przyłączy [szt.]
	Długość przyłączy [km] 

	
	
	niskie ciśnienie
	średnie ciśnienie
	wysokie ciśnienie
	niskie ciśnienie
	średnie ciśnienie
	w tym
	niskie ciśnienie
	średnie ciśnienie

	
	
	
	
	
	
	
	do budynków mieszkalnych
	
	

	2022
	miasto
	15,00
	3,05
	0,26
	496
	17
	434
	7,98
	0,30

	
	obszar wiejski
	2,38
	1,29
	35,66
	45
	1
	46
	0,96
	0,05

	2023
	miasto
	15,19
	3,21
	0,26
	505
	27
	445
	7,98
	0,43

	
	obszar wiejski
	2,38
	1,29
	35,37
	45
	1
	46
	0,96
	0,05

	2024
	miasto
	15,28
	3,21
	0,26
	517
	27
	456
	8,07
	0,43

	
	obszar wiejski
	2,38
	1,29
	35,37
	45
	1
	46
	0,96
	0,05

	2025
	miasto
	15,48
	3,21
	0,26
	527
	30
	467
	8,20
	0,46

	
	obszar wiejski
	2,56
	1,29
	35,37
	45
	1
	46
	0,96
	0,05


Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 października 2021 r. w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. od dnia 28 kwietnia 2022 r. obowiązuje zaktualizowany Program zgodności. Przedstawione dane w poniższej tabeli wskazują, że zdecydowana większość układów pomiarowych oraz zużycia gazu ziemnego przypada na obszar miasta. W analizowanym okresie liczba układów pomiarowych nieznacznie wzrosła, natomiast wielkość zużycia gazu podlegała wahaniom.
[bookmark: _Toc235375376]Tabela 19. Dane od PSG Sp. z o.o. dotyczące struktury zużycia gazu ziemnego i liczby układów pomiarowych na obszarze gminy Gniewkowo w latach 2022-2025
	Rok
	Obszar
	Ilość układów pomiarowych [szt.]
	Zużycie gazu [m3]

	2022
	miasto
	1 358
	3 521 193

	
	obszar wiejski
	91
	114 144

	2023
	miasto
	1 414
	3 383 568

	
	obszar wiejski
	84
	94 604

	2024
	miasto
	1 442
	3 186 424

	
	obszar wiejski
	82
	117 118

	2025
	miasto
	1 444
	3 174 333

	
	obszar wiejski
	81
	139 267


Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.


Według danych od MyOrlen Sp. z o.o. zużycie gazu na terenie gminy Gniewkowo w 2024 roku było równe 35 808,50 MWh/rok. W stosunku do 2021 roku zużycie to zmalało o 1 864,10 MWh/rok. Natomiast liczba odbiorców zwiększyła się o 92 sztuki. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje poniższa tabela.
[bookmark: _Toc235375377]Tabela 20. Dane od MyOrlen Sp. z o.o. dotyczące zużycia oraz liczby odbiorców gazu zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo w poszczególnych grupach odbiorców za lata 2021-2024
[image: ]
[bookmark: _Hlk229391347]Źródło: MyOrlen Sp. z o.o.

[bookmark: _Toc235374619]6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie gminy
[bookmark: _Toc48650042]Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. posiada aktualny „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe opracowanego na lata 2026-2030”, który został zatwierdzony przez Prezesa URE decyzją nr DRG.DRG-3.4311.7.2025.RTu z dnia 22.10.2025 r. 
Rozbudowa sieci realizowana jest sukcesywnie w zależności od zainteresowania właścicieli obiektów wykorzystaniem paliwa gazowego do celów technologicznych i grzewczych przy jednoczesnym spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych zgodnie z uwarunkowaniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2026 poz. 43 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
[bookmark: _Toc235374620]6.3. Kierunki rozwoju gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz
[bookmark: _Toc48650043]Zgodnie z kierunkami polityki klimatycznej Unii Europejskiej, gaz ziemny ma pełnić rolę paliwa przejściowego w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, co stanowi cel strategiczny UE na 2050 rok. W tym kontekście gmina musi dostosować swoje plany zaopatrzenia w gaz do zmieniających się wymogów prawnych i standardów technologicznych, jednocześnie uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na jej terenie. Gaz będzie głównie spalany w układach kogeneracyjnych różnych mocy. W dalszej przyszłości będzie zastąpiony przez wodór, biogaz lub gaz syntetyczny.
[bookmark: _Toc235374621]7. Stan zaopatrzenia w energię elektryczną
[bookmark: _Toc235374622][bookmark: _Toc48650044]7.1. Stan obecny 
[bookmark: _Toc48650045]Dostawcą energii dla Gminy Gniewkowo jest ENEA Operator Sp. z o.o. Gmina Gniewkowo zaopatrywana jest w energię elektryczną ze stacji GPZ 110/15 kV „Gniewkowo”, zlokalizowanej na obszarze miasta Gniewkowa oraz „Marulewska”, funkcjonującej 
w Inowrocławiu. Charakterystykę powyższych stacji prezentuje tabela poniżej.
[bookmark: _Toc235375378]Tabela 21. Dane od ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczące GPZ zasilających teren gminy Gniewkowo
	Lp.
	Nazwa GPZ
	Napięcie transformacji
	Ilość transformatorów
	Moc transformatorów

	1.
	Gniewkowo
	110/15
	2
	2x16 MVA

	2.
	Marulewska
	110/15
	2
	2x16 MVA


Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o.
Infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie gminy Gniewkowo tworzą m.in. stacje służące do transformacji napięcia i dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców. Wśród stacji stanowiących własność ENEA Operator Sp. z o.o. znajdują się:
· stacja 110 kV/SN (GPZ Gniewkowo) – 1 szt.;
· stacje SN/nN:
· napowietrzne (słupowe) – 108 szt.,
· wnętrzowe – 20 szt.
Sieć elektroenergetyczna na terenie gminy Gniewkowo obejmuje linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia, prowadzone jako linie napowietrzne oraz kablowe. Długość poszczególnych rodzajów linii przedstawia się następująco:
· linie napowietrzne WN 110 kV– 10,05 km,
· linie napowietrzne SN 15 kV– 151,56 km,
· linie kablowe SN 15 kV – 23,80 km,
· linie napowietrzne nn 0,4 kV – 111,94 km (bez przyłączy),
· linie kablowe nn 0,4kV– 65,42 km (bez przyłączy).
Zdecydowana większość odbiorców energii elektrycznej na terenie gminy jest przyłączona do sieci niskiego napięcia, a dominującą grupę stanowią gospodarstwa domowe. Liczba odbiorców podlegała niewielkim wahaniom, osiągając najwyższy poziom w 2023 r. Na terenie gminy nie wykazano odbiorców energii na wysokim napięciu. Pomimo niewielkiej liczby odbiorców przyłączonych do sieci średniego napięcia odpowiadają oni za przeważającą część zużycia energii elektrycznej. Łączne zużycie energii utrzymywało się na zbliżonym poziomie w latach 2022-2023, a następnie nieznacznie spadło. W 2025 r. łączna liczba odbiorców energii elektrycznej wyniosła 6 022 sztuki, natomiast łączne zużycie energii osiągnęło 62 376 768 kWh.
[bookmark: _Toc235375379]Tabela 22. Dane od ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczące liczby odbiorców energii elektrycznej na obszarze gminy w latach 2022-2025 [szt.]
	Poziom napięcia
	2022
	2023
	2024
	2025

	Wysokie napięcie
	-
	-
	-
	-

	Średnie napięcie
	34
	36
	38
	42

	Niskie napięcie
	5 937
	6 396
	6 037
	5 980

	W tym gospodarstwa domowe
	5 215
	5 244
	5 304
	4 961

	Suma
	5 971
	6 432
	6 075
	6 022


Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o.
[bookmark: _Toc235375380]
Tabela 23. Dane od ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczące zużycia energii elektrycznej na obszarze gminy w latach 2022-2025 [kWh]
	Poziom napięcia
	2022
	2023
	2024
	2025

	Wysokie napięcie
	-
	-
	-
	-

	Średnie napięcie
	43 344 665
	39 538 982
	40 536 249
	40 436 695

	Niskie napięcie
	21 713 516
	26 269 306
	22 178 558
	21 940 073

	W tym gospodarstwa domowe
	11 769 810
	12 714 477
	12 507 286
	12 135 653

	Suma
	65 058 181
	65 808 288
	62 714 807
	62 376 768


Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o.
Na poniższym rysunku przedstawiono podglądowy przebieg sieci WN i SN na terenie gminy Gniewkowo należącej do ENEA Operator Sp. z o.o.
[bookmark: _Toc235375405]Rysunek 6. Podglądowy przebieg sieci WN i SN na terenie gminy Gniewkowo
[image: Na rysunku przedstawiono podglądowy przebieg sieci WN i SN na terenie gminy Gniewkowo.]
Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o.

Stan infrastruktury elektroenergetycznej jest poprawny, wymagana jest punktowa wymiana słupów przesyłowych oraz opraw oświetleniowych na energooszczędne[footnoteRef:20]. [20:  Urząd Miejski w Gniewkowie] 

[bookmark: _Toc235374623]7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego
[bookmark: _Toc48650046]ENEA Operator Sp. z o.o. posiada uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki - Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2026-2031 pismem z dnia 15 kwietnia 2026 r., znak: DRE.WPR.4310.27.14.2025.JSz/PKo1. 
W poniższej tabeli przedstawiono inwestycje planowane do realizacji na terenie gminy Gniewkowo w zakresie rozbudowy oraz modernizacji systemu energetycznego w latach 2026-2036 przez ENEA Operator Sp. z o.o.
[bookmark: _Toc235375381]Tabela 24. Zadania inwestycyjne na terenie gminy Gniewkowo z Planu Rozwoju na lata 2026-2036
	Planowany okres realizacji
	Zakres planowanej inwestycji

	2026-2036
	Budowa, rozbudowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych SN oraz stacji transformatorowych związana z przyłączaniem odbiorców III grupy

	2026-2036
	Budowa, rozbudowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych SN i nn, stacji transformatorowych i transformatorów SN/nn oraz słupów SN związana z przyłączaniem odbiorców grupy IV-VI

	2026-2036
	Budowa przyłączy SN związana z przyłączaniem nowych odbiorców grupy III

	2026-2036
	Kompleksowa modernizacja stacji 110/15_Strzelno w zakresie stanowisk zespołów uziemiających wraz z budową nowych stanowisk ZU, instalacją separacji oleju, modernizacja rozdzielni 15 kV.

	2026-2036
	Linia elektroenergetyczna WN 110 kV Janikowo - Pątnów (wcinka w linię; dodatkowe połączenie do stacji Strzelno)


Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) posiadają uzgodniony z Prezesem URE „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034” oraz projekt „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2027-2036”. Zgodnie z powyższymi planami PSE S.A. nie planuje realizacji inwestycji na terenie gminy Gniewkowo[footnoteRef:21]. [21:  PSE S.A.] 

[bookmark: _Toc235374624]7.3. Kierunki rozwoju gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
[bookmark: _Toc48650047]Kierunki rozwoju Gminy Gniewkowo w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną powinny koncentrować się na zapewnieniu mieszkańcom oraz podmiotom funkcjonującym na terenie gminy niezawodnych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej, przy jednoczesnym dostosowywaniu infrastruktury elektroenergetycznej do rosnących potrzeb odbiorców. Istotne znaczenie ma dalsza modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oraz rozwój energooszczędnych rozwiązań w zakresie oświetlenia publicznego. 
W tym zakresie Gmina Gniewkowo planuje realizację następujących zadań:
· w latach 2026-2028 opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Gniewkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, dz. nr 593/1 w miejscowości Gniewkowo,
· w latach 2026-2028 modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo wraz 
z ewentualnym montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, dz. nr 49/2 
w miejscowości Ostrowo,
· w latach 2026-2028 budowa zaplecza szatniowego dla KS Mikrus Szadłowice wraz 
z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, dz. nr 219/12 w miejscowości Szadłowice,
· w latach 2026-2028 budowa zaplecza szatniowego dla KS Unia Gniewkowo wraz 
z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, dz. nr 19/3 w miejscowości Gniewkowo oraz na dz. nr 71/14 w miejscowości Chrząstowo,
· w latach 2026-2036 wymieniana opraw oświetleniowych na energooszczędne[footnoteRef:22]. [22:  Urząd Miejski w Gniewkowie] 

[bookmark: _Toc235374625]8. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii
[bookmark: _Toc235374626]8.1 Energia wiatru
Aktualnie najważniejszym czynnikiem determinującym rozwój energetyki wiatrowej jest ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2024 poz. 317). Ustawa ta określa warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych, a także warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej, jak również odległości od obszarów przyrodniczo chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz w sąsiedztwie leśnych kompleksów promocyjnych).
Polska znajduje się w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru wynoszącymi od 3,5 do 4,5 m/s . Maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru w tym regionie są dobrze skorelowane z okresem największego zapotrzebowania na energię cieplną, czyli 
w czasie najniższych temperatur. W związku z tym, wykorzystanie energii wiatrowej w Polsce jest jak najbardziej uzasadnione.
Energia wiatru powstaje w wyniku różnic temperatur mas powietrza, które są skutkiem nierównomiernego nagrzewania się powierzchni Ziemi. Turbiny wiatrowe wykorzystują tę energię, przekształcając ruch powietrza w moment obrotowy działający na łopaty wirnika, co umożliwia produkcję energii elektrycznej. Jest to źródło energii szeroko dostępne i odnawialne, a jego zastosowanie pozwala znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych poprzez zastępowanie konwencjonalnej energetyki opartej na paliwach kopalnych .
Najwyższy potencjał produkcji energii elektrycznej z wiatru w Polsce występuje w okresie jesienno-zimowym, kiedy prędkości wiatru są najwyższe. Taka sytuacja jest szczególnie korzystna, ponieważ maksymalne zasoby energii wiatrowej w tym okresie pokrywają się 
z największym zapotrzebowaniem na energię, szczególnie w czasie sezonu grzewczego.
Istnieją również potencjalne ograniczenia i oddziaływania związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych. Do najczęściej wymienianych należą zmienność produkcji energii wynikająca z naturalnej zmienności warunków wiatrowych, a także oddziaływanie instalacji na krajobraz oraz przestrzeń otwartą. Wskazuje się również na możliwość występowania oddziaływań akustycznych oraz migotania cienia w bezpośrednim sąsiedztwie turbin. 
Zwraca się także uwagę na potencjalny wpływ farm wiatrowych na ptaki i nietoperze, co wymaga uwzględnienia na etapie planowania inwestycji oraz przeprowadzenia odpowiednich analiz środowiskowych. Z tego względu lokalizacja i projektowanie elektrowni wiatrowych powinny być prowadzone z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, przestrzennych oraz społecznych, a także obowiązujących przepisów prawa regulujących minimalne odległości od zabudowy mieszkaniowej.
Z analizy poniższej mapy energii wiatru na poziomie 10 m n.p.g wynika, iż energia wiatru na obszarze gminy wynosi ok. 300-500 kWh/m2/rok. Wskazuje to, że Gmina Gniewkowo posiada umiarkowany potencjał pozyskiwania energii z wiatru.

[bookmark: _Toc235375406]Rysunek 7. Położenie Gminy Gniewkowo na mapie energii wiatru w kWh/m2/rok na poziomie 10 m n.p.g.
[image: Na rysunku przedstawiono położenie Gminy Gniewkowo na mapie energii wiatru w kWh/m2/rok na poziomie 10 m n.p.g.]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=28551 (dostęp: 16.07.2026 r.)
Na terenie gminy Gniewkowo obserwuje się zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgłaszają się inwestorzy zainteresowani budowa farm wiatrowych. Na obszarze gminy zlokalizowane są również farmy wiatrowe stanowiące własność podmiotów prywatnych, co przedstawiono na poniższym rysunku[footnoteRef:23]. [23:  Urząd Miejski w Gniewkowie] 

[bookmark: _Toc235375407]Rysunek 8. Lokalizacja farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo
[image: Na rysunku przedstawiono lokalizację  farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo.]
Źródło: https://gniewkowo.e-mapa.net/ (dostęp: 16.07.2026 r.)
[bookmark: _Toc235374627]8.2 Energia słoneczna
Polska, ze względu na swoje położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem intensywności promieniowania słonecznego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy trwa sezon grzewczy. Obecnie energia słoneczna w Polsce jest wykorzystywana przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej (fotowoltaika). Energia słoneczna jest efektywna przede wszystkim w sezonie ciepłym, od kwietnia do października[footnoteRef:24]. [24:  Rozwój i perspektywy energii solarnej w Polsce i województwie śląskim, 2015 rok] 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2024”, Polska zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem rocznego przyrostu mocy zainstalowanej fotowoltaiki, ustępując jedynie Niemcom, Hiszpanii i Włochom. W 2024 roku całkowita moc zainstalowana w krajowych instalacjach PV zwiększyła się o 4,6 GW, osiągając na koniec grudnia poziom 17,08 GW[footnoteRef:25]. [25:  https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/20325796/biznes-inwestuje-w-oze-najczesciej-w-fotowoltaike-na-wlasnym-gruncie (dostęp: 16.07.2026 r.)] 

Farmy fotowoltaiczne należą do najbardziej przyjaznych środowisku źródeł energii. 
W odróżnieniu od wielu tradycyjnych technologii wytwarzania energii nie powodują emisji hałasu, zanieczyszczeń chemicznych ani odpadów, co sprawia, że ich wpływ na otoczenie jest minimalny. W trakcie eksploatacji pozostają praktycznie bezemisyjne, a dodatkowym atutem jest możliwość recyklingu paneli po zakończeniu ich cyklu życia. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii fotowoltaicznych farmy te stają się coraz bardziej efektywne i stanowią istotny element transformacji energetycznej w kierunku zrównoważonego rozwoju. Każda nowa farma fotowoltaiczna przybliża Polskę do uniezależnienia się od paliw kopalnych i stanowi ważny krok w kierunku przyspieszenia transformacji energetycznej. Rozwój odnawialnych źródeł energii to nie tylko inwestycja w czystszą i zdrowszą przyszłość kolejnych pokoleń, lecz także realny wkład w budowę stabilnego, nowoczesnego systemu energetycznego. Fotowoltaika umożliwia generowanie wymiernych korzyści ekonomicznych z produkcji energii odnawialnej, a jednocześnie odgrywa kluczową rolę w globalnych działaniach na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu i redukcji emisji gazów cieplarnianych[footnoteRef:26]. [26:  https://farmyfotowoltaikipolska.pl/fotowoltaika-a-srodowisko-jak-energia-sloneczna-pomaga-planecie/ (dostęp: 16.07.2026 r.)] 

Teren gminy Gniewkowo znajduje się w obrębie, gdzie usłonecznienie jest równe ok. 1 750-1 800 h w ciągu roku. Oznacza to, że występuje tu umiarkowany potencjał w zakresie wykorzystywania energii słonecznej na cele c.o. oraz c.w.u. 
[bookmark: _Toc235375408]Rysunek 9. Położenie Gminy Gniewkowo na mapie usłonecznienia na terenie Polski
[image: Na rysunku przedstawiono położenie Gminy Gniewkowo na mapie usłonecznienia na terenie Polski.]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://klimat.imgw.pl/ (dostęp: 16.07.2026 r.) 
Na terenie gminy Gniewkowo obserwuje się zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgłaszają się inwestorzy zainteresowani budowa farm fotowoltaicznych. Na obszarze gminy zlokalizowane są również farmy fotowoltaiczne będące własnością prywatną[footnoteRef:27]. [27:  Urząd Miejski w Gniewkowie] 

[bookmark: _Toc235374628]8.3 Energia geotermalna 
Energia geotermalna to ciepło pozyskiwane z wnętrza ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej. Wykorzystywana jest zarówno bezpośrednio – jako źródło ciepła dla potrzeb komunalnych i w procesach rolniczych – jak i pośrednio, do wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu pary suchej bądź solanki o wysokiej entalpii. Pozyskiwana dzięki odwiertom do naturalnie gorących wód podziemnych, stanowi źródło praktycznie niewyczerpalne, gdyż zasoby te są stale odnawiane przez strumień ciepła transportowanego z wnętrza ziemi ku powierzchni poprzez przewodzenie i konwekcję. Ze względu na swoją specyficzną budowę geologiczną Polska należy do krajów dysponujących znacznym potencjałem rozwoju energetyki geotermalnej[footnoteRef:28]. [28:  Rozwój i perspektywy energii solarnej w Polsce i województwie śląskim, 2015 rok] 

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej, stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła oraz geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.
Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne.
Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są:
· duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji,
· ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki.
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost liczby instalacji wykorzystujących pompy ciepła do zaspokajania potrzeb grzewczych. Urządzenia te umożliwiają pozyskiwanie energii cieplnej ze źródeł o niskiej temperaturze, pełniąc funkcję transferu ciepła z tzw. źródła dolnego (o niższej temperaturze) do źródła górnego (o temperaturze wyższej). Pompy ciepła wykorzystują ciepło niskotemperaturowe, mieszczące się zazwyczaj w zakresie od 0°C do 60°C, przekształcając je w efektywne i ekologiczne źródło ogrzewania[footnoteRef:29]. [29:  https://www.mae.com.pl/oferta-mae/baza-wiedzy/odnawialne-zrodla-energii/energia-geotermalna (dostęp: 16.07.2026 r.)] 

Na rysunku poniżej zaprezentowana została mapa Polski z uwzględnieniem temperatury 
na głębokości 2 000 m p.p.t. Geotermię dzielimy na geotermię niskotemperaturową 
i wysokotemperaturową. Geotermia wysokotemperaturowa umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ciepła ziemi, którego nośnikiem są substancje wypełniające puste przestrzenie skalne (woda, para, gaz i ich mieszaniny) o względnie wysokich wartościach temperatur. Można ją wykorzystywać w celach grzewczych, ale również m.in. do celów rekreacyjnych, hodowli ryb, produkcji rolnej itp. Geotermia niskotemperaturowa nie daje natomiast możliwości wykorzystania bezpośredniego ciepła ziemi. Wymaga ona zastosowania urządzeń wspomagających, tj. pomp ciepła, które doprowadzają do podniesienia energii na wyższy poziom termodynamiczny. Obszar gminy znajduje się w Grudziądzko – Warszawskim okręgu geotermalnym. Gmina Gniewkowo zlokalizowana jest na obszarze, gdzie temperatura wód termalnych wynosi ok. 70 °C. W związku z tym, mieszkańcy gminy wykorzystują tylko geotermię niskotemperaturową poprzez pompy ciepła. 

[bookmark: _Toc235375409]Rysunek 10. Okręgi geotermalne w Polsce
[image: Na rysunku przedstawiono okręgi geotermalne w Polsce.]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.pga.org.pl/ (dostęp: 16.07.2026 r.)
[bookmark: _Toc235375410][bookmark: _Hlk235109660]Rysunek 11. Położenie Gminy Gniewkowo na mapie temperatury na głębokości 2 000 m p.p.t.
[image: Na rysunku przedstawiono Położenie Gminy Gniewkowo na mapie temperatury na głębokości 2 000 m p.p.t..]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.pgi.gov.pl/ (dostęp: 16.07.2026 r.)
[bookmark: _Toc235374629]8.4 Energia wodna
Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych na terenie kraju jest ograniczony. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych, które dzielą się jeszcze na: 
· mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW,
· minielektrownie o mocy 50 kW – 1 MW, ewentualnie 300 kW – 1 MW,
· małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW.
Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów wprowadzonych przepisami prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej rzeźby terenu i naturalnego układu koryta rzeki. Z tego względu nie jest to źródło energii masowo wykorzystywane na terenie Polski. 
Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. Jej zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wadą jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni.
Na terenie gminy Gniewkowo nie ma zlokalizowanych Małych Elektrowni Wodnych (MEW)[footnoteRef:30]. [30:  https://www.mew.pl/narzedzia/mapa-mew (dostęp: 16.07.2026 r.)] 

[bookmark: _Toc235374630]8.5 Energia z biomasy 
Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2009/28/WE biomasa oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich. Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2025 r., poz. 901 ze zm.), biomasa to ulegające biodegradacji, części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów przemysłu, w tym z chowu i hodowli ryb oraz akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym z instalacji służących zagospodarowaniu odpadów oraz uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Wobec powyższego, pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, poprzez odpady występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno – spożywczym, w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, przemyśle drzewnym i celulozowo – papierniczym. Zwiększa się również zainteresowanie produkcją biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnących (np. wierzba), rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Ważnym źródłem biomasy są też odpady z produkcji zwierzęcej oraz odpady z gospodarki komunalnej.
Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność węgla kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza tym trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne.
Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na jednostkę (transportowanej) objętości i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Produkcja biomasy dla celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji dla celów żywnościowych – powoduje zmniejszenie jej zasobów bezpośrednio poprzez przeznaczanie plonów lub pośrednio – przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie zagrożenie dla bioróżnorodności i często dla naturalnych walorów rekreacyjnych.
[bookmark: _Toc163465744][bookmark: _Toc185232887][bookmark: _Toc187655243][bookmark: _Toc190075110][bookmark: _Toc198623108][bookmark: _Toc204855070][bookmark: _Toc206051583][bookmark: _Toc219379255][bookmark: _Toc221277283][bookmark: _Toc225407503][bookmark: _Toc227754987][bookmark: _Toc230268556][bookmark: _Toc233873200][bookmark: _Toc235374631]8.5.1. Biomasa z lasów
Z jednego drzewa w wieku rębnym można uzyskać 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew na 1 hektarze można uzyskać 55,8 t/ha drewna. W ramach analizy przyjęto tę zależność dla 1% powierzchni lasów na danym terenie. 
Potencjał energetyczny zasoby biomasy z lasów został określony w oparciu o wartość energetyczną świeżego drewna opałowego pochodzącego z lasów, którą przyjęto na poziomie 8 GJ/t oraz sprawność pozyskiwania energii w wysokości 80%.
W poniższej tabeli przedstawiono zasoby biomasy możliwej do pozyskania z lasów na terenie gminy Gniewkowo.

[bookmark: _Toc235375382]Tabela 25. Potencjał energetyczny biomasy możliwej do pozyskania z terenów leśnych na terenie gminy Gniewkowo
	Lata
	Powierzchnia terenów leśnych (ha)
	Zasoby drewna (m3/rok)
	Potencjał energetyczny (GJ/rok)

	2026
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62

	2027
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62

	2028
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62

	2029
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62

	2030
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62

	2031
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62

	2032
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62

	2033
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62

	2034
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62

	2035
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62

	2036
	4 777,00
	2 665,57
	17 059,62


Źródło: Opracowanie własne
[bookmark: _Toc163465745][bookmark: _Toc185232888][bookmark: _Toc187655244][bookmark: _Toc189039936][bookmark: _Toc190075111][bookmark: _Toc197501748][bookmark: _Toc198623109][bookmark: _Toc204855071][bookmark: _Toc206051584][bookmark: _Toc219379256][bookmark: _Toc221277284][bookmark: _Toc229394647][bookmark: _Toc231948675][bookmark: _Toc232460809][bookmark: _Toc233873201][bookmark: _Toc235374632]8.5.2. Biomasa z sadów
Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego z sadów przyjęto jednostkowy wskaźnik 0,35 m3/ha/rok.
Potencjał energetyczny określono przyjmując kaloryczność drewna na poziomie 8 GJ/m3 (gatunki liściaste o wilgotności około 15–20%) oraz sprawność pozyskiwania energii na poziomie 80%. 
W tabeli poniżej przedstawiono zasoby biomasy możliwej do pozyskania z sadów na terenie gminy Gniewkowo.
[bookmark: _Toc235375383]Tabela 26. Potencjał energetyczny biomasy możliwej do pozyskania z sadów na terenie gminy Gniewkowo
	Lata
	Powierzchnia sadów (ha)
	Zasoby drewna (m3/rok)
	Potencjał energetyczny (GJ/rok)

	2026
	64,00
	22,40
	143,36

	2027
	64,00
	22,40
	143,36

	2028
	64,00
	22,40
	143,36

	2029
	64,00
	22,40
	143,36

	2030
	64,00
	22,40
	143,36

	2031
	64,00
	22,40
	143,36

	2032
	64,00
	22,40
	143,36

	2033
	64,00
	22,40
	143,36

	2034
	64,00
	22,40
	143,36

	2035
	64,00
	22,40
	143,36

	2036
	64,00
	22,40
	143,36


Źródło: Opracowanie własne
[bookmark: _Toc163465746][bookmark: _Toc185232889][bookmark: _Toc187655245][bookmark: _Toc189039937][bookmark: _Toc190075112][bookmark: _Toc197501749][bookmark: _Toc198623110][bookmark: _Toc204855072][bookmark: _Toc206051585][bookmark: _Toc219379257][bookmark: _Toc221277285][bookmark: _Toc225407505][bookmark: _Toc227754989][bookmark: _Toc230268558][bookmark: _Toc233873202][bookmark: _Toc235374633]8.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg
Ilość zasobów drewna oszacowano metodą wskaźnikową, przyjmując ilość drewna możliwego do wykorzystania energetycznego. W przypadku długości dróg brano pod uwagę wyłącznie drogi należące do Gminy Gniewkowo, bowiem tylko te odcinki dróg znajdują się w gestii władz samorządu i to one decydują o możliwości przeprowadzenia wycinki tych drzew.
W celu oszacowania możliwej do uzyskania rocznie energii z odpadowego drewna 
z dróg poczyniono następujące założenia:
· objętość drewna możliwego do pozyskania rocznie z kilometra drogi na cele energetyczne wynosi 1,5 m3/(km/rok),
· wartość opałowa drewna z drzew przy drogach wynosi średnio 8,5 GJ/m3,
· sprawność pozyskiwania energii wynosi 80%.
Roczna ilość energii, którą można pozyskać z odpadowego drewna z dróg: 
Ed = 0,8·x Id·x Ld·x Wd, 
gdzie:
Ed - roczna energia z drewna odpadowego z dróg, GJ/rok,
Id - ilość drewna pozyskiwanego rocznie z kilometra drogi (1,5 m3/(km·rok)),
Ld - długość dróg (83,20 km),
Wd - wartość opałowa drewna z dróg (8,5 GJ/m3).
W kolejnych latach, z uwagi na obcinanie przy drogach gałęzi drzew (przede wszystkim przy starych drzewach), które mogą stwarzać ewentualne zagrożenie, przyjęto spadek ilości drewna opadowego o 1%.
[bookmark: _Toc235375384]Tabela 27. Potencjał energetyczny biomasy pozyskanej z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Gniewkowo
	Lata
	Długość (km)
	Zasoby drewna (m3/rok)
	Potencjał energetyczny (GJ/rok)

	2026
	83,20
	118,68
	807,05

	2027
	83,20
	117,50
	798,98

	2028
	83,20
	116,32
	790,99

	2029
	83,20
	115,16
	783,08

	2030
	83,20
	114,01
	775,25

	2031
	83,20
	112,87
	767,49

	2032
	83,20
	111,74
	759,82

	2033
	83,20
	110,62
	752,22

	2034
	83,20
	109,51
	744,70

	2035
	83,20
	108,42
	737,25

	2036
	83,20
	107,34
	729,88


Źródło: Opracowanie własne
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Słoma
Według „Małej Encyklopedii Rolniczej” słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych. Określenia tego używa się również w stosunku do wysuszonych łodyg roślin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najczęściej używanym materiałem ściółkowym. Stosuje się ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich, zwłaszcza w gospodarstwach posiadających tradycyjne budynki inwentarskie. Ilość stosowanej ściółki jest różna i zależy m.in. od rodzaju zwierząt, jakości paszy, konstrukcji budynków czy też liczby dni przebywania zwierząt w pomieszczeniach.
Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartości energetycznej odniesionej do jednostki objętości, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne – ze względu na niski ciężar (po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległość transportu nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodności jest to surowiec, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać znaczne ilości czystej, odnawialnej energii co roku.
Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obniżenie zbiorów słomy o jej zużycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji przyjęto założenie, że słoma w pierwszej kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Na terenie gminy Gniewkowo występuje potencjał wykorzystania słomy do produkcji energii.
Do wyliczenia potencjału wykorzystania słomy na terenie gminy przyjęto założenia:
· 30% wytwarzanej słomy stanowi nadwyżkę, którą można wykorzystać na cele energetyczne,
· wartość opałowa słomy (o wilgotności około 20%) wynosi średnio 15 GJ/Mg,
· sprawność pozyskiwania energii wynosi 80%.
[bookmark: _Toc235375385]Tabela 28. Potencjał energetyczny biomasy możliwej do pozyskania ze słomy na terenie gminy Gniewkowo
	Lata
	Produkcja słomy (t)
	Zużycie słomy (t)
	Do wykorzystania energetycznego (w t)
	Potencjał (w GJ)

	
	Zboża podstawowe z mieszankami
	Rzepak i rzepik
	Razem
	Pasza
	Ściółka
	Przyoranie
	
	

	2026
	15 921,42
	598,67
	16 520,09
	2 900,83
	3 555,53
	1 652,01
	8 411,72
	30 282,19

	2027
	15 652,40
	593,42
	16 245,82
	2 911,91
	3 488,44
	1 624,58
	8 220,89
	29 595,19

	2028
	15 437,73
	587,94
	16 025,68
	2 923,00
	3 421,34
	1 602,57
	8 078,77
	29 083,56

	2029
	15 312,49
	582,25
	15 894,74
	2 934,09
	3 354,25
	1 589,47
	8 016,93
	28 860,94

	2030
	15 350,08
	576,34
	15 926,42
	2 945,17
	3 287,15
	1 592,64
	8 101,45
	29 165,22

	2031
	15 373,88
	570,20
	15 944,08
	2 956,26
	3 220,06
	1 594,41
	8 173,36
	29 424,09

	2032
	15 383,88
	563,85
	15 947,73
	2 967,34
	3 152,96
	1 594,77
	8 232,65
	29 637,55

	2033
	15 380,09
	557,28
	15 937,37
	2 978,43
	3 085,86
	1 593,74
	8 279,34
	29 805,61

	2034
	15 362,50
	550,49
	15 912,99
	2 989,52
	3 018,77
	1 591,30
	8 313,40
	29 928,26

	2035
	15 331,12
	543,48
	15 874,60
	3 000,60
	2 959,13
	1 587,46
	8 327,40
	29 978,65

	2036
	15 285,94
	536,25
	15 822,19
	3 011,69
	2 900,02
	1 582,22
	8 328,26
	29 981,74


Źródło: Opracowanie własne
Siano
Sianem nazywa się zielone rośliny skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby można je było bezpiecznie przechowywać. W bilansie zasobów siana na cele energetyczne uwzględniono areał z trwałych użytków zielonych nieużytkowanych. Założono ponadto, że średni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwagę powierzchni nieużytkowanych pastwisk, gdyż plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenów. Do wyliczeń przyjęto wartość opałową siana, która wynosi średnio 14 GJ/Mg oraz sprawność pozyskiwania na poziomie 80%.
W tabeli poniżej podano szacunkową ilość siana, które można wykorzystać na cele energetyczne. Trzeba jednak wskazać, że wykorzystanie siana jako surowca energetycznego może się okazać kłopotliwe. Szczególnie niekorzystna jest wysoka zawartość chloru w sianie, co powoduje korozję instalacji grzewczych. Z tego względu zaleca się – przy próbach wykorzystania siana do celów energetycznych – szczególną ostrożność oraz dobór odpowiednich kotłów odpornych na korozję spowodowaną spalaniem tego paliwa.
[bookmark: _Toc235375386]Tabela 29. Potencjał energetyczny biomasy możliwej do pozyskania z siana na terenie gminy Gniewkowo
	Lata
	Do wykorzystania energetycznego (t)
	Potencjał energetyczny (GJ/rok)

	2026
	205,65
	2 303,28

	2027
	205,65
	2 303,28

	2028
	205,65
	2 303,28

	2029
	205,65
	2 303,28

	2030
	205,65
	2 303,28

	2031
	205,65
	2 303,28

	2032
	205,65
	2 303,28

	2033
	205,65
	2 303,28

	2034
	205,65
	2 303,28

	2035
	205,65
	2 303,28

	2036
	205,65
	2 303,28


Źródło: Opracowanie własne
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Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy energetyczne mogą być wykorzystywane następujące rośliny: wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, słonecznik bulwiasty, trawy wieloletnie.
Poniżej przedstawiono hipotetyczny potencjał energetyczny pochodzący z zasobów z drewna z roślin energetycznych. Do jego wyliczenia jako powierzchnię upraw roślin energetycznych przyjęto powierzchnię nieużytków występujących na terenie gminy, które można byłoby wykorzystać na cele upraw roślin energetycznych.
[bookmark: _Toc235375387]Tabela 30. Potencjał biomasy możliwej do pozyskania z upraw roślin energetycznych
	Lata
	Powierzchnia upraw (ha)
	Zasoby drewna (m3/rok)
	Potencjał energetyczny (GJ/rok)

	2026
	355,00
	198,09
	1 267,78

	2027
	355,00
	198,09
	1 267,78

	2028
	355,00
	198,09
	1 267,78

	2029
	355,00
	198,09
	1 267,78

	2030
	355,00
	198,09
	1 267,78

	2031
	355,00
	198,09
	1 267,78

	2032
	355,00
	198,09
	1 267,78

	2033
	355,00
	198,09
	1 267,78

	2034
	355,00
	198,09
	1 267,78

	2035
	355,00
	198,09
	1 267,78

	2036
	355,00
	198,09
	1 267,78


Źródło: Opracowanie własne
Dane zbiorcze zawarte w poniższej tabeli obrazują potencjał energetyczny dla gminy Gniewkowo pochodzący z biomasy. Największy potencjał posiada słoma. 
W związku z tym, propagowanie biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru, jest istotne ze względu na występujący na tym terenie potencjał i wartości ekologiczne.
[bookmark: _Toc235375388]Tabela 31. Potencjał energetyczny biomasy ogółem na terenie gminy Gniewkowo
	Lata
	Słoma
	Siano
	Biomasa z lasów
	Biomasa z sadów
	Zasoby drewna odpadowego z dróg
	Zasoby drewna z roślin energetycznych
	Razem

	2026
	30 282,19
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	807,05
	1 267,78
	51 863,28

	2027
	29 595,19
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	798,98
	1 267,78
	51 168,21

	2028
	29 083,56
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	790,99
	1 267,78
	50 648,58

	2029
	28 860,94
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	783,08
	1 267,78
	50 418,06

	2030
	29 165,22
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	775,25
	1 267,78
	50 714,51

	2031
	29 424,09
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	767,49
	1 267,78
	50 965,62

	2032
	29 637,55
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	759,82
	1 267,78
	51 171,41

	2033
	29 805,61
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	752,22
	1 267,78
	51 331,87

	2034
	29 928,26
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	744,70
	1 267,78
	51 447,00

	2035
	29 978,65
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	737,25
	1 267,78
	51 489,94

	2036
	29 981,74
	2 303,28
	17 059,62
	143,36
	729,88
	1 267,78
	51 485,66


Źródło: Opracowanie własne
[bookmark: _Toc235374636]8.6 Energia z biogazu
Biogaz to ekologiczna alternatywa dla paliw kopalnych, której głównym składnikiem jest metan, paliwo o wysokiej kaloryczności, dostarczający dużych ilości energii. Najczęściej wykorzystuje się go do produkcji energii elektrycznej w silnikach gazowych, co pozwala zasilać domy, firmy i obiekty publiczne. Coraz większe znaczenie zyskuje także biometan, oczyszczona postać biogazu, stosowana jako paliwo w transporcie. To czyste energetycznie rozwiązanie, które ogranicza emisję zanieczyszczeń. Biogaz znajduje zastosowanie również w ogrzewaniu budynków i produkcji ciepłej wody. Dzięki temu przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych i wspiera rozwój energetyki odnawialnej[footnoteRef:31]. [31:  https://biowatt.pl/energia-z-biogazu/ (dostęp: 17.07.2026 r.)] 

Biogazownie stanowią instalacje, które wytwarzają energię cieplną i elektryczną 
z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej, w którym jako substraty wykorzystuje się biomasę pochodzącą z rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Do najczęściej stosowanych surowców należą kiszonki z roślin energetycznych, takich jak kukurydza, trawy czy żyto, a także odpady z przemysłu rolno-spożywczego, między innymi wysłodki buraczane oraz wytłoki owocowo-warzywne. W procesie produkcji biogazu wykorzystuje się również gnojowicę i obornik. Surowce te pozyskiwane są przede wszystkim z lokalnych gospodarstw rolnych oraz zakładów produkcyjnych i przetwórczych, co sprzyja rozwojowi gospodarki obiegu zamkniętego i wzmacnia lokalną samowystarczalność energetyczną[footnoteRef:32]. [32:  https://polskagrupabiogazowa.pl/jak-dziala-biogazownia/ (dostęp: 17.07.2026 r.)] 

Biogazownia jest stabilnym i pewnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, gdyż jest ona wytwarzana w trybie ciągłym przez 90% czasu w ciągu roku. Zarówno ilość, jak i parametry wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna w biogazowi jest zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu lub ewentualnie dostarczania jest bezpośrednio do pobliskich odbiorców. Ponadto biogazownia może współpracować z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczać tanią energię do celów grzewczych dla budynków użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych. 
Na podstawie dostępnych publikacji szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez biogazownię o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoić w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. około 
200 domów jednorodzinnych. Ponadto odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, suszarnie oraz wszelkie obiekty, które cechują się zapotrzebowaniem na ciepło. Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdują się w niedalekim sąsiedztwie biogazowni (max 1,5 km).
W związku z powyższym biogazownia może więc pełnić rolę lokalnego, ekologicznego źródła prądu i ciepła, które w znacznym stopniu może uniezależnić odbiorców od stale rosnących cen nośników energii. Biogaz o zawartości 65% metanu ma wartość kaloryczną 23 MJ/m3. Po porównaniu do tradycyjnych źródeł energii biogaz okazuje się być dobrym ich zamiennikiem. Dla przykładu jeden metr sześcienny biogazu o wartości opałowej 26 MJ/m3 może zastąpić 0,77 m3 gazu ziemnego lub 1,1 kg węgla kamiennego, czy 2 kg drewna.
Biogaz z oczyszczalni ścieków oraz z odpadów komunalnych
Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną i elektryczną, energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych jest uzasadnione dla poprawienia rentowności tych usług komunalnych. Pozyskanie biogazu w celu sprzedaży energii jest uzasadnione tylko w większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących średnio ponad 8 000 - 10 000 m3/dobę. 
Budowa lokalnej biogazowni oprócz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby energetyczne gminy pozwoliłaby również na długofalową aktywizację lokalnego sektora rolniczego. Powstanie biogazowni wpływa na wzrost zagospodarowania nieużytków bądź na wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej. Dzięki temu, że dostawy substratów są kontraktowane długoterminowo, jest to bezpieczna i perspektywiczna forma współpracy dla rolników, która zapewnia stałe, gwarantowane dochody. Szacuje się, że około 70% kosztów operacyjnych biogazowni w ciągu roku stanowi zakup substratów, co przy instalacji o mocy 1 MW przekłada się na kwotę w przedziale od 1 mln od 1,5 mln złotych. Lokalni dostawcy mają zatem możliwość znacznego zwiększenia swoich przychodów. Z uwagi na koszty transportu, źródła substratów muszą one znajdować się maksymalnie ok. 20 km od biogazowni, 
co pozwala na współpracę z dostawcami głównie z terenu gminy, w której jest zlokalizowana instalacja biogazowni.
Potencjał teoretyczny biogazu z oczyszczalni ścieków oszacowano przy założeniu, że do jego wytworzenia wykorzystane zostaną wszystkie ścieki wpływające do oczyszczalni ścieków 
z terenu gminy. Potencjał ten został przeliczony na jednostki energetyczne i możliwą 
do uzyskania z tego źródła moc, przyjmując następujące założenia:
· sprawność przetwarzania oczyszczalni ścieków wynosi 100%,
· z 1 000 m3 (1 dam3) wpływających do oczyszczalni ścieków wyłącznie z sektora komunalnego można uzyskać 200 m3 biogazu,
· wytwarzany w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków biogaz charakteryzuje się zawartością metanu wahającą się w przedziale 55 – 65%. Do dalszych obliczeń przyjęto średnią wartość, to jest 60%, 
· wartość opałową biogazu przy 60% zawartości metanu przyjęto na poziomie 23 MJ/m3, 
co odpowiada 5,5 – 6,5 kWh/m3.
Uwzględniając aktualnie dostępne urządzenia techniczne, jeden metr sześcienny biogazu pozwala na wyprodukowanie:
· 2,1 kWh energii elektrycznej (przy założonej sprawności układu 33%),
· 5,4 kWh energii cieplnej (przy założonej sprawności układu 85%),
· w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła: 2,1 kWh energii elektrycznej 
i 2,9 kWh ciepła.
[bookmark: _Toc235375389]Tabela 32. Potencjał energetyczny biogazu pozyskanego ze ścieków odprowadzonych z terenu gminy Gniewkowo w 2025 roku
	Wyszczególnienie
	Średnioroczna ilość odprowadzonych ścieków (dam3)
	Potencjał biogazu (m3/rok)
	Ilość potencjalnej energii w biogazie (GJ/rok)
	Ilość potencjalnej energii elektrycznej (MWh/rok)
	Ilość potencjalnej energii cieplnej (MWh/rok)
	Ilość potencjalnej energii w skojarzeniu

	
	
	
	
	
	
	Ilość energii cieplnej (MWh/rok)
	Ilość energii elektrycznej (MWh/rok)

	Odprowadzone ścieki z terenu gminy
	643
	128 600,00
	2 957,80
	1 350,30
	3 472,20
	1 864,70
	1 350,30


Źródło: Opracowanie własne
Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli, na terenie gminy Gniewkowo potencjał energetyczny biogazu pozyskanego z odprowadzanych ścieków jest równy 2 957,80 GJ/rok.
Należy zaznaczyć, że to jest teoretyczny potencjał biogazu, gdyż na terenie gminy Gniewkowo nie ma funkcjonującej oczyszczalni ścieków zdolnej do produkcji biogazu.
[bookmark: _Toc235374637]8.7 Zastosowanie kogeneracji 
Kogeneracja (CHP) polega na skojarzonej, jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym, który jest bardziej proekologiczny. Do zalet tej technologii należy przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa dostaw i sprawności energetycznej oraz znaczne obniżenie zużycia paliwa, w stosunku do konwencjonalnej rozdzielonej produkcji prądu i ciepła. Ponadto ma również wpływ na zmniejszenie kosztów przesyłu energii.
System kogeneracyjny składa się z napędu zasilającego generator elektryczny oraz wytwarzający ciepło użyteczne, odzyskiwane za pośrednictwem wymienników ciepła. W małych układach rozproszonych wykorzystywane są silniki spalinowe lub turbiny gazowe do napędów generatorów energii elektrycznej z jednoczesnym wytwarzaniem ciepła odpadowego ze spalin oraz wody i oleju chłodzącego silnik do wytwarzania pary wodnej lub gorącej wody do celów komunalno-bytowych lub przemysłowych.
Aby kogeneracja spełniała wymogi ustawy o odnawialnych źródłach energii, zasilana powinna być energią z odnawialnych źródeł (np. biogaz, biometan, czy biomasa).
[bookmark: _Toc235374638]8.8 Zastosowanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych
Istnieje wiele sposobów na zagospodarowanie energii, która przeznaczona jest na straty. W różnych gałęziach przemysłu duże ilości ciepła odpadowego mogą powstawać z urządzeń takich jak: piece piekarnicze, urządzenia do produkcji tworzyw sztucznych, komory lakiernicze, suszarnicze, urządzenia pasteryzujące, instalacje CO, które można wykorzystać w celu podwyższenia efektywności procesów technologicznych. Zainstalowanie systemu odzysku ciepła odpadowego wpływa na redukcję kosztów zużycia energii i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.
Zasoby energii odpadowej istnieją we wszystkich tych procesach, w trakcie których powstają produkty główne lub odpadowe o parametrach różniących się od parametrów otoczenia, w tym w szczególności o podwyższonej temperaturze. Można wskazać następujące główne źródła odpadowej energii cieplnej:
· procesy wysokotemperaturowe (na przykład w piecach grzewczych do obróbki plastycznej lub obróbki cieplnej metali, w piekarniach, w części procesów chemicznych), gdzie dostępny poziom temperaturowy jest wyższy od 100ºC,
· procesy średniotemperaturowe, gdzie jest dostępne ciepło odpadowe na poziomie temperaturowym rzędu 50 do 100ºC (na przykład procesy destylacji i rektyfikacji, przemysł spożywczy i inne),
·  zużyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zbliżonej do 20ºC,
·  ciepłe wody odpadowe i ścieki o temperaturze 20 do 50ºC.
Z operacyjnego punktu widzenia optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie ciepła odpadowego bezpośrednio w samym procesie produkcyjnym np. do podgrzewania materiałów wsadowych do procesu, gdyż występuje wówczas duża zgodność między podażą ciepła odpadowego, a jego zapotrzebowaniem do procesu produkcyjnego oraz istnieje zgodność dostępnego i wymaganego poziomu temperatury. Jednak możliwości technologiczne nie pozwalają na wdrożenie takiego procesu w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. 
W związku z czym, decyzje związane ze sposobem wykorzystania ciepła w całości spoczywają na podmiocie prowadzącym związaną z tym działalność gospodarczą. Procesy wysoko- 
i średniotemperaturowe pozwalają wykorzystywać ciepło odpadowe na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody. Jednak odbiór ciepła na cele ogrzewania następuje tylko w sezonie grzewczym w sposób zmieniający się w zależności od temperatur zewnętrznych. Dlatego też w okresie wiosenno-letnim energia ta nie będzie wykorzystywana, a dla pozostałej części roku należy przewidzieć uzupełniające źródło ciepła. W związku 
z czym, decyzja o niniejszym sposobie wykorzystania ciepła odpadowego powinna być przedmiotem każdorazowej analizy dla określenia opłacalności takiego działania.
Bardzo atrakcyjną opcją jest natomiast wykorzystanie energii odpadowej ze zużytego powietrza wentylacyjnego, gdyż:
· odzysk ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego na cele przygotowania powietrza dolotowego jest wykorzystaniem wewnątrz procesowym z jego wszystkimi zaletami,
· w obiektach wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne układ taki pozwala na odzyskiwanie chłodu w okresie letnim, zmniejszając zapotrzebowanie energii do napędu klimatyzatorów.
W związku z powyższym zalecane jest stosowanie układów rekuperacji ciepła w układach wentylacji wszystkich obiektów wielkokubaturowych i mieszkaniowych, zwłaszcza wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne.
Biorąc pod uwagę możliwości wykorzystania energii odpadowej, należy zauważyć, 
że podobnie jak w przypadku możliwości wykorzystania nadwyżek energii cieplnej ze źródeł przemysłowych, podmioty gospodarcze, dla których działalność związana z zaopatrzeniem w ciepło stanowi (lub może stanowić) działalność marginalną, nie są zainteresowane jej podejmowaniem. Dlatego też głównymi odbiorcami ciepła odpadowego będą podmioty, gdzie te zasoby istnieją.
Nieprzetworzona część odpadów komunalnych jest niewątpliwie znaczącym potencjalnym źródłem energii dla gminy Gniewkowo. Alternatywnym sposobem zagospodarowania pozostałości odpadów do składowania, po wcześniejszym wykorzystaniu wszystkich innych sposobów odzysku, jest ich spalanie. Ponadto odpady komunalne poddane procesowi odzysku i recyrkulacji również tworzą pewną pozostałość dostatecznie bogatą w części palne (część organiczna), która może być wykorzystana z dobrym efektem energetycznym 
i ekologicznym w spalarni odpadów komunalnych. Jednocześnie wykorzystanie technologii spalania odpadów komunalnych w praktyce, budzi też szereg obaw, gdyż mimo zastosowania w procesie właściwej obróbki termicznej i chemicznej, budzi niepewność dotrzymania 
(z różnych powodów) reżimu i wymagań technologicznych w eksploatacji, co w efekcie mogłoby spowodować emisję szkodliwych substancji do środowiska.
[bookmark: _Toc235374639]9. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej (Rozdział 3, art. 6, ust. 1-2 Ustawy 
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej):
1. Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2,
2. Środkami poprawy efektywności energetycznej są:
· realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
· nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
· wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja,
· realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2026 r., poz. 920),
· wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2022 r., poz. 2013),
· realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
Do przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych zalicza się m.in.:
· wymianę źródeł ciepła,
· termomodernizację budynków,
· remont, wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,
· montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
· energooszczędne korzystanie z biurowych i domowych urządzeń.
W ramach przedsięwzięć przyczyniających się do racjonalizacji wykorzystywania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Gniewkowo przewidziano do realizacji inwestycje zaprezentowane w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc235375390]Tabela 33. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji przez gminę Gniewkowo
	Lp.
	Inwestycja planowana do realizacji
	Rok realizacji

	1.
	Realizacja Programu „Czyste Powietrze”
	2026-2032

	2.
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gniewkowie[footnoteRef:33] [33:  wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, dz. nr 593/1, miejscowość Gniewkowo] 

	2026-2028

	3.
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo[footnoteRef:34] [34:  wraz z ewentualnym montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, dz. nr 49/2, miejscowość Ostrowo] 

	2026-2028

	4.
	Budowa zaplecza szatniowego dla KS Mikrus Szadłowice, gm. Gniewkowo wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku[footnoteRef:35] [35:  budowa nowego obiektu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, dz. nr 219/12, miejscowość Szadłowice] 

	2026-2028

	5.
	Budowa zaplecza szatniowego dla KS Unia Gniewkowo, gm. Gniewkowo wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku[footnoteRef:36] [36:  budowa nowego obiektu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, dz. nr 19/3, miejscowość Gniewkowo i dz. nr 71/14, miejscowość Chrząstowo] 

	2026-2028

	6.
	Wymieniana opraw oświetleniowych na energooszczędne
	2026-2036


Źródło: Opracowanie własne 
[bookmark: _Toc235374640]10. Cele Gminy Gniewkowo w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Mając na uwadze politykę ekologiczną państwa, celem Gminy Gniewkowo 
w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na jej terenie. Ponadto, poprzez planowanie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych oraz ich realizację, ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń, w szczególności dwutlenku węgla (CO2). W zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Gmina Gniewkowo określiła następujące cele:
Cel 1. Eliminacja „niskiej emisji” poprzez wymianę źródeł ciepła.
Cel 2. Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego obecnym i nowym odbiorcom.
Cel 3. Wzrost wykorzystywania potencjału energii produkowanej przez odnawialne źródła energii.
[bookmark: _Toc80796150][bookmark: _Toc235374641]11. Ocena zgodności planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z Założeniami oraz zasady monitorowania i oceny realizacji 
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, sporządzają dla obszaru swojego działania plany rozwoju na okresy nie krótsze niż trzy lata. Przy ich sporządzaniu mają obowiązek współpracować z gminami, w celu zapewnienia spójności między tymi planami a Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządzanymi przez gminy.
Aktualnie obowiązujące plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, które funkcjonują na terenie gminy są zgodne z założeniami, w zakresie działalności przedsiębiorstwa. Występuje jednak potrzeba monitorowania realizacji celów określonych w założeniach.
Zasady monitorowania stanu zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z Założeniami oraz oceny realizacji Założeń
Zasady monitorowania i ewaluacji stanowią podstawowy instrument oceny realizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gniewkowo i obejmują następujące czynności:
· zbieranie danych od jednostek odpowiedzialnych za realizacją zadań gminnych uwzględnionych w Założeniach,
· planowanie inwestycji na przyszłe lata w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
· występowanie do przedsiębiorstw energetycznych o informacje z zakresu realizacji ich zadań dotyczących rozwoju systemów: ciepłowniczego, elektroenergetycznego oraz gazowniczego,
· pozyskiwanie planów przedsiębiorstw energetycznych, a w przypadku ich braku, danych o inwestycjach planowanych na terenie gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
· ocena stopnia realizacji zadań wynikających z Założeń,
· ocena zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z Założeniami,
· weryfikacja czy plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zapewniają realizację Założeń, a tym samym czy istnieje potrzeba podjęcia działań zaradczych określonych w ustawie Prawo energetyczne,
· podjęcie działań w celu aktualizacji Założeń w okresie trzyletnim od ich uchwalenia.
Urząd Gminy będzie prowadził monitoring realizacji zadań wpisujących się w Założenia, poprzez zbieranie danych nt. podjętych inwestycji gminnych, jak również uzyskiwanie od przedsiębiorstw energetycznych informacji nt. działań zrealizowanych w roku poprzednim. Ponadto w cyklu 3 letnim przed uchwalaniem aktualizacji Założeń pracownicy odpowiedzialni za ich monitoring, dokonają oceny zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw z Założeniami. Monitorowanie ma zapewnić nie tylko ocenę stopnia realizacji działań w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ale także bieżącą wiedzę o planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, niezbędną do oceny, czy zapewniają one realizację Założeń. Ponadto corocznie sporządzany Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie realizacji polityk, programów i strategii, w tym realizację polityki energetycznej Gminy, której jednym 
z instrumentów są „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gniewkowo”.
W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, konieczne będzie opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy, w którym wskazane będą propozycje rozwiązań, przewidywane koszty i harmonogram realizacji, a także źródła finansowania. 
Wskaźniki monitoringu i ewaluacji
W poniższej tabeli przedstawiono zestaw wskaźników monitoringu i ewaluacji zaplanowanych działań oraz realizacji wyznaczonych celów.
[bookmark: _Toc235375391]Tabela 34. Wskaźniki monitoringu i ewaluacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
	Wskaźnik monitoringu i ewaluacji
	Jednostka

	Liczba wniosków złożonych w ramach Programu „Czyste Powietrze”
	szt.

	Liczba opracowanych audytów energetycznych
	szt.

	Liczba opracowanych dokumentacji projektowych
	szt.

	Liczba budynków poddanych termomodernizacji
	szt.

	Liczba zamontowanych odnawialnych źródeł energii
	szt.

	Liczba wymienionych opraw oświetleniowych na energooszczędne
	szt.

	Liczba odbiorców przyłączonych do sieci gazowej
	os.

	Długość rozbudowanej sieci gazowej
	km

	Długość wybudowanych, rozbudowanych i zmodernizowanych linii kablowych i napowietrznych SN i nn
	km

	Liczba wybudowanych stacji transformatorowych
	szt.

	Liczba przyłączonych odbiorców do sieci elektroenergetycznej	
	os.

	Liczba zmodernizowanych stacji 110/15
	szt.

	Długość wybudowanych linii elektroenergetycznych WN
	km


Źródło: Opracowanie własne
[bookmark: _Toc48650064][bookmark: _Toc235374642]12. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz
[bookmark: _Toc468798936][bookmark: _Toc65185353][bookmark: _Toc235374643][bookmark: _Toc25910818]12.1. Prognoza zapotrzebowania na ciepło
Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu.
Zgodnie z prognozą liczby mieszkań na terenie gminy Gniewkowo do roku 2036 ich liczba wzrośnie. Analogicznie wzrośnie również powierzchnia mieszkań. Mieszkańcy oraz władze gminy będą dążyły do poprawy warunków mieszkaniowych. Prognozę liczby i powierzchni mieszkań prezentują poniższe tabele.

[bookmark: _Toc235375392]Tabela 35. Prognoza liczby mieszkań na terenie gminy Gniewkowo do 2036 roku według okresu budowy
	Lata
	Przed 1918
	1918 - 1944
	1945 - 1970
	1971 - 1978
	1979 - 1988
	1989 - 2002
	Po 2002
	Razem

	2026
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	741
	4 884

	2027
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	763
	4 906

	2028
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	785
	4 928

	2029
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	807
	4 950

	2030
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	829
	4 972

	2031
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	851
	4 994

	2032
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	873
	5 016

	2033
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	895
	5 038

	2034
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	917
	5 060

	2035
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	939
	5 082

	2036
	868
	450
	979
	706
	896
	244
	961
	5 104


Źródło: Opracowanie własne
[bookmark: _Toc235375393]Tabela 36. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań na terenie gminy Gniewkowo do 2036 roku według okresu budowy
	Lata
	Przed 1918
	1918 - 1944
	1945 - 1970
	1971 - 1978
	1979 - 1988
	1989 - 2002
	Po 2002
	Razem

	2026
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	87 501
	351 261

	2027
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	91 099
	354 859

	2028
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	94 696
	358 456

	2029
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	98 293
	362 053

	2030
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	101 891
	365 651

	2031
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	105 488
	369 248

	2032
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	109 085
	372 845

	2033
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	112 683
	376 443

	2034
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	116 280
	380 040

	2035
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	119 877
	383 637

	2036
	49 800
	26 050
	60 864
	39 354
	64 387
	23 305
	123 475
	387 235


Źródło: Opracowanie własne
Przyjęta ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2026 r., poz. 920), pozwala na ożywienie tempa prac w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków.
Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją 
i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymiana okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywana jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termomodernizacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych.
W związku z rosnącymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wykonywaniem prac termomodernizacyjnych. W prognozie założono stopniowe prace termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy zgodnie ze scenariuszem rekomendowanym i przyjętym dla niego tempa termomodernizacji budynków do 2040 roku wskazanym w Długoterminowej strategii renowacji budynków – Wspieranie renowacji krajowego zasobu budowlanego. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu 7,85%. Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do 2036 roku przedstawiono w poniższych tabelach.

[bookmark: _Toc235375394]Tabela 37. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne
a) budynki wybudowane do 1966 roku
	Lata
	do 1966

	
	Zapotrzebowanie na ciepło bez usprawnień termomod. [GJ]
	Liczba mieszkań
	 GJ/ mieszkanie
	Liczba mieszkań po termomodernizacji
	Liczba mieszkań nie poddanych termomodernizacji
	Zapotrzebowanie na ciepło budynków poddanych termomod.
	Zapotrzebowanie na ciepło budynków nie poddanych termomod.
	Łączne zapotrzebowanie na ciepło [GJ]

	2026
	172 259,64
	2 297
	75
	940
	1 357
	49 346
	101 766
	151 112

	2027
	172 259,64
	2 297
	75
	1 027
	1 270
	53 913
	95 242
	149 154

	2028
	172 259,64
	2 297
	75
	1 114
	1 183
	58 480
	88 717
	147 197

	2029
	172 259,64
	2 297
	75
	1 201
	1 096
	63 047
	82 193
	145 240

	2030
	172 259,64
	2 297
	75
	1 288
	1 009
	67 614
	75 668
	143 282

	2031
	172 259,64
	2 297
	75
	1 375
	922
	72 181
	69 144
	141 325

	2032
	172 259,64
	2 297
	75
	1 462
	835
	76 748
	62 619
	139 368

	2033
	172 259,64
	2 297
	75
	1 549
	748
	81 315
	56 095
	137 410

	2034
	172 259,64
	2 297
	75
	1 636
	661
	85 882
	49 571
	135 453

	2035
	172 259,64
	2 297
	75
	1 723
	574
	90 449
	43 046
	133 496

	2036
	172 259,64
	2 297
	75
	1 810
	487
	95 017
	36 522
	131 538




b) 
c) budynki wybudowane w latach 1967-1985
	Lata

	1967-1985

	
	Zapotrzebowanie na ciepło bez usprawnień termomod. [GJ]
	Liczba mieszkań
	 GJ/ mieszkanie
	Liczba mieszkań po termomodernizacji
	Liczba mieszkań nie poddanych termomodernizacji
	Zapotrzebowanie na ciepło budynków poddanych termomod.
	Zapotrzebowanie na ciepło budynków nie poddanych termomod.
	Łączne zapotrzebowanie na ciepło [GJ]

	2026
	104 571
	1 602
	65
	604
	998
	27 598
	65 145
	92 743

	2027
	104 571
	1 602
	65
	664
	938
	30 340
	61 228
	91 568

	2028
	104 571
	1 602
	65
	724
	878
	33 081
	57 312
	90 393

	2029
	104 571
	1 602
	65
	784
	818
	35 823
	53 395
	89 218

	2030
	104 571
	1 602
	65
	844
	758
	38 565
	49 479
	88 043

	2031
	104 571
	1 602
	65
	904
	698
	41 306
	45 562
	86 868

	2032
	104 571
	1 602
	65
	964
	638
	44 048
	41 646
	85 693

	2033
	104 571
	1 602
	65
	1 024
	578
	46 789
	37 729
	84 518

	2034
	104 571
	1 602
	65
	1 084
	518
	49 531
	33 813
	83 343

	2035
	104 571
	1 602
	65
	1 144
	458
	52 272
	29 896
	82 168

	2036
	104 571
	1 602
	65
	1 204
	398
	55 014
	25 980
	80 994








d) 
e) budynki wybudowane w latach 1986-1992
	Lata

	1986-1992

	
	Zapotrzebowanie na ciepło bez usprawnień termomod. [GJ]
	Liczba mieszkań
	GJ/ mieszkanie
	Liczba mieszkań po termomodernizacji
	Liczba mieszkań nie poddanych termomodernizacji
	Zapotrzebowanie na ciepło budynków poddanych termomod.
	Zapotrzebowanie na ciepło budynków nie poddanych termomod.
	Łączne zapotrzebowanie na ciepło [GJ]

	2026
	3 872
	56
	69
	19
	37
	915
	2 566
	3 480

	2027
	3 872
	56
	69
	21
	35
	1 011
	2 428
	3 439

	2028
	3 872
	56
	69
	23
	33
	1 107
	2 291
	3 398

	2029
	3 872
	56
	69
	25
	31
	1 203
	2 153
	3 356

	2030
	3 872
	56
	69
	27
	29
	1 300
	2 015
	3 315

	2031
	3 872
	56
	69
	29
	27
	1 396
	1 878
	3 274

	2032
	3 872
	56
	69
	31
	25
	1 492
	1 740
	3 233

	2033
	3 872
	56
	69
	33
	23
	1 589
	1 603
	3 191

	2034
	3 872
	56
	69
	35
	21
	1 685
	1 465
	3 150

	2035
	3 872
	56
	69
	37
	19
	1 781
	1 328
	3 109

	2036
	3 872
	56
	69
	39
	17
	1 877
	1 190
	3 068














f) budynki wybudowane w latach 1993-1997 
	Lata

	1993-1997

	
	Zapotrzebowanie na ciepło bez usprawnień termomod. [GJ]
	Liczba mieszkań
	GJ/ mieszkanie
	Liczba mieszkań po termomodernizacji
	Liczba mieszkań nie poddanych termomodernizacji
	Zapotrzebowanie na ciepło budynków poddanych termomod.
	Zapotrzebowanie na ciepło budynków nie poddanych termomod.
	Łączne zapotrzebowanie na ciepło [GJ]

	2026
	5 163
	94
	55
	24
	70
	924
	3 843
	4 767

	2027
	5 163
	94
	55
	27
	67
	1 040
	3 678
	4 717

	2028
	5 163
	94
	55
	30
	64
	1 155
	3 513
	4 668

	2029
	5 163
	94
	55
	33
	61
	1 271
	3 347
	4 618

	2030
	5 163
	94
	55
	36
	58
	1 386
	3 182
	4 569

	2031
	5 163
	94
	55
	39
	55
	1 502
	3 017
	4 519

	2032
	5 163
	94
	55
	42
	52
	1 617
	2 852
	4 470

	2033
	5 163
	94
	55
	45
	49
	1 733
	2 687
	4 420

	2034
	5 163
	94
	55
	48
	46
	1 849
	2 522
	4 371

	2035
	5 163
	94
	55
	51
	43
	1 964
	2 357
	4 321

	2036
	5 163
	94
	55
	54
	40
	2 080
	2 192
	4 272





g) 
h) budynki wybudowane od 1998 roku i łączne zapotrzebowanie na ciepło dla wszystkich budynków
	Lata

	Od 1998

	
	Zapotrzebowanie na ciepło bez usprawnień termomod. [GJ]
	Liczba mieszkań
	 GJ/ mieszkanie
	Liczba mieszkań po termomodernizacji
	Liczba mieszkań nie poddanych termomodernizacji
	Zapotrzebowanie na ciepło budynków poddanych termomod.
	Zapotrzebowanie na ciepło budynków nie poddanych termomod.
	Łączne zapotrzebowanie na ciepło [GJ]

	2026
	41 673
	835
	50
	220
	615
	7 687
	30 691
	38 378

	2027
	43 227
	857
	50
	252
	605
	8 899
	30 514
	39 413

	2028
	44 781
	879
	51
	285
	594
	10 165
	30 259
	40 424

	2029
	46 335
	901
	51
	319
	582
	11 485
	29 927
	41 413

	2030
	47 889
	923
	52
	354
	569
	12 859
	29 519
	42 378

	2031
	49 443
	945
	52
	389
	556
	14 249
	29 087
	43 336

	2032
	50 997
	967
	53
	425
	542
	15 692
	28 580
	44 272

	2033
	52 551
	989
	53
	462
	527
	17 187
	27 999
	45 185

	2034
	54 105
	1 011
	54
	500
	511
	18 734
	27 343
	46 076

	2035
	55 659
	1 033
	54
	539
	494
	20 332
	26 613
	46 945

	2036
	57 213
	1 055
	54
	579
	476
	21 983
	25 809
	47 792


Źródło: Opracowanie własne
Wykonanie usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło.
Na zapotrzebowanie na ciepło gospodarstw domowych, oprócz ogrzewania pomieszczeń, składa się również zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków.
W poniższej tabeli przedstawiono łączne zapotrzebowanie na ciepło w budynkach mieszkalnych.
[bookmark: _Toc235375395]Tabela 38. Prognozowane zaopatrzenie na ciepło w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Gniewkowo
	Lata
	Zużycie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń
[GJ/rok]
	Zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]
	Zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków
[GJ/rok]
	Łączne zużycie energii cieplnej [GJ/rok]

	2026
	290 479,95
	51 439,13
	19 252,73
	361 171,81

	2027
	288 291,51
	50 774,94
	19 339,45
	358 405,90

	2028
	286 079,85
	50 119,33
	19 426,18
	355 625,36

	2029
	283 845,09
	49 472,18
	19 512,90
	352 830,17

	2030
	281 587,40
	48 833,39
	19 599,62
	350 020,41

	2031
	279 322,57
	48 202,85
	19 686,35
	347 211,77

	2032
	277 035,30
	47 580,45
	19 773,07
	344 388,82

	2033
	274 725,65
	46 966,09
	19 859,80
	341 551,54

	2034
	272 393,68
	46 359,66
	19 946,52
	338 699,86

	2035
	270 039,48
	45 761,06
	20 033,24
	335 833,78

	2036
	267 663,12
	45 170,19
	20 119,97
	332 953,28


Źródło: Opracowanie własne
W poniższej tabeli przedstawiono łączne zapotrzebowanie na ciepło w budynkach użyteczności publicznej.
[bookmark: _Toc235375396]Tabela 39. Prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gniewkowo
	Lata
	Budynki z sektora publicznego [GJ/rok]

	2026
	9 583,28

	2027
	9 373,73

	2028
	9 124,62

	2029
	8 915,07

	2030
	8 705,52

	2031
	8 495,97

	2032
	8 286,42

	2033
	8 076,88

	2034
	7 867,33

	2035
	7 657,78

	2036
	7 448,23


[bookmark: _Hlk189039289]Źródło: Opracowanie własne
W poniższej tabeli zestawiono zbiorcze zapotrzebowanie na ciepło, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i budynkach użyteczności publicznej. Zapotrzebowanie na energię cieplną spadnie o 8,19%.
[bookmark: _Toc235375397]Tabela 40. Łączne prognozowane zużycie energii cieplnej na terenie gminy Gniewkowo
	Lata
	Łączne prognozowane zużycie energii cieplnej 

	
	GJ/rok
	MWh/rok

	2026
	370 755,09
	102 699,16

	2027
	367 779,63
	101 874,96

	2028
	364 749,98
	101 035,74

	2029
	361 745,24
	100 203,43

	2030
	358 725,93
	99 367,08

	2031
	355 707,74
	98 531,04

	2032
	352 675,24
	97 691,04

	2033
	349 628,42
	96 847,07

	2034
	346 567,19
	95 999,11

	2035
	343 491,56
	95 147,16

	2036
	340 401,51
	94 291,22


Źródło: Opracowanie własne
[bookmark: _Toc235374644]12.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną
Na podstawie prognozy liczby mieszkań na terenie gminy Gniewkowo, a także aktualnego zużycia energii elektrycznej na terenie gminy sporządzono kalkulacje w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2026-2036. Założono, że wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany większym wykorzystaniem sprzętów elektrycznych w gospodarstwach domowych będzie zrównoważony poprzez coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnego sprzętu RTV i AGD. Wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej.
[bookmark: _Toc235375398]Tabela 41. Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie gminy Gniewkowo
	Lata
	Zapotrzebowanie na energię elektryczną MWh/rok

	2026
	62 604,65

	2027
	62 832,53

	2028
	63 060,41

	2029
	63 288,29

	2030
	63 516,16

	2031
	63 744,04

	2032
	63 971,92

	2033
	64 199,80

	2034
	64 427,68

	2035
	64 655,56

	2036
	64 883,44


 Źródło: Opracowanie własne
[bookmark: _Toc235374645]12.3. Prognoza zapotrzebowania na gaz
[bookmark: _Toc48650066]Prognozę zaopatrzenia na paliwa gazowe skalkulowano na podstawie danych MyOrlen Sp. 
z o.o. zużycia gazu ziemnego na terenie gminy Gniewkowo. Po przeanalizowaniu danych można zauważyć zwiększające się zapotrzebowanie na paliwa gazowe, co jest spowodowane zwiększającą się liczbą odbiorców gazu. 
W celu wyliczenia prognozy zużycia gazu ziemnego przyjęto coroczny wzrost zużycia o 1 pkt proc. w każdym sektorze.
Szczegółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc235375399]Tabela 42. Prognozowane zużycie gazu ziemnego na terenie gminy Gniewkowo do roku 2036
	Zużycie gazu w ciągu roku [MWh]

	Rok
	Gospodarstwo domowe
	Przemysł i budownictwo
	Handel i Usługi
	Ogółem

	2026
	10 281,28
	23 259,40
	2 987,57
	36 528,25

	2027
	10 384,09
	23 492,00
	3 017,44
	36 893,53

	2028
	10 487,94
	23 726,92
	3 047,62
	37 262,47

	2029
	10 592,81
	23 964,19
	3 078,09
	37 635,09

	2030
	10 698,74
	24 203,83
	3 108,87
	38 011,44

	2031
	10 805,73
	24 445,87
	3 139,96
	38 391,56

	2032
	10 913,79
	24 690,32
	3 171,36
	38 775,47

	2033
	11 022,93
	24 937,23
	3 203,08
	39 163,23

	2034
	11 133,16
	25 186,60
	3 235,11
	39 554,86

	2035
	11 244,49
	25 438,47
	3 267,46
	39 950,41

	2036
	11 356,93
	25 692,85
	3 300,13
	40 349,91


Źródło: Opracowanie własne



[bookmark: _Toc235374646]13. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej
[bookmark: _Toc48650067]Gmina Gniewkowo sąsiaduje z następującymi gminami: Wielka Nieszawka, Aleksandrów Kujawski, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław i Rojewo.
Współpraca gmin może polegać na wspólnym opracowywaniu programów i koncepcji, które uwzględniają ich możliwości w zakresie gospodarki energetycznej. Tego typu współpraca prowadzi do obniżenia kosztów planowania oraz wdrażania rozwiązań, a także przynosi większe korzyści dla środowiska, dzięki ich realizacji na szerszym obszarze. Ponadto, umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich, w tym większej liczby pracowników, ekspertów oraz doświadczeń.
Współpraca między sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej może obejmować różne formy współdziałania, takie jak wspólna budowa zakładu ciepłowniczego na obszarze przygranicznym, wykorzystującego odnawialne źródła energii, czy też utworzenie klastra energii, w którym kluczową rolę będą odgrywać instalacje solarne do produkcji ciepłej wody użytkowej, obejmujące tereny obu gmin. Dodatkowo, jeśli jedna z gmin będzie dysponować nadwyżkami energii, może je sprzedać sąsiedniej gminie lub wspólnie z nią organizować produkcję i sprzedaż energii, zaspokajając potrzeby obu gmin.
Warto dodać, że jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji w partnerstwie w zakresie gospodarki energetycznej z różnych dostępnych źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Taka możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z gospodarką energetyczną może stanowić zachętę dla Gminy Gniewkowo oraz jej sąsiadów do podejmowania wspólnych działań inwestycyjnych w tej dziedzinie.
Gmina Gniewkowo współpracuje z innymi gminami w zakresie zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego. Współpraca ta służy zwiększeniu efektywności procesu zakupu oraz racjonalizacji wydatków związanych z zaopatrzeniem w nośniki energii[footnoteRef:37]. [37:  Urząd Miejski w Gniewkowie] 

Gmina Rojewo[footnoteRef:38], Gmina Inowrocław[footnoteRef:39] i Gmina Aleksandrów Kujawski[footnoteRef:40] są zainteresowane współpracą z Gminą Gniewkowo w zakresie wspólnego wyłonienia dostawcy energii elektrycznej oraz w zakresie dostosowanym do potrzeb mieszkańców gminy. Współpraca ta ma na celu zwiększenie efektywności organizacyjnej i ekonomicznej realizowanych działań,
a także stworzenie możliwości uzyskania korzystniejszych warunków zakupu energii oraz lepszego dostosowania oferty do lokalnych potrzeb. [38:  Urząd Gminy Rojewo]  [39:  Urząd Gminy Inowrocław]  [40:  Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski] 

Współpraca gmin w budowie biogazowni i zaopatrzenia elektrycznego oraz cieplnego 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) może polegać na wspólnym finansowaniu, budowie i eksploatacji instalacji OZE, takich jak biogazownie, które dostarczają energię elektryczną oraz ciepło, a także na dzieleniu się zasobami, technologiami 
i doświadczeniem w zakresie zarządzania odnawialnymi źródłami energii, co pozwala na obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności energetycznej.
Realizacja założeń Polityki energetycznej Polski na terenie gminy odbywa się poprzez stałe dążenie do wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej istniejących źródeł ciepła, termomodernizację budynków przyczyniającą się do zmniejszenia zużycia paliw oraz dążenie do wykorzystania OZE.
[bookmark: _Toc48650026][bookmark: _Toc235374647]14. Powiązania założeń z dokumentami strategicznymi
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz zmieniająca rozporządzenie (UE) 2023/955 
Dyrektywa ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Efektywność energetyczną należy uznać za kluczowy element i jedno z głównych kryteriów przyszłych decyzji inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii. Zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” należy stosować, uwzględniając przede wszystkim podejście oparte na efektywności systemu oraz perspektywę społeczną i zdrowotną, przy czym należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo dostaw, integrację systemu energetycznego i przejście na neutralność klimatyczną. W rezultacie zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” powinna przyczynić się do zwiększenia efektywności poszczególnych sektorów zastosowań końcowych i całego systemu energetycznego. Stosowanie tej zasady powinno również wspierać inwestycje w energooszczędne rozwiązania przyczyniające się do realizacji celów środowiskowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie promowania stosowanie energii ze źródeł odnawialnych
Zgodnie z art. 194 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wspieranie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki energetycznej. Cel ten jest realizowany przez niniejszą dyrektywę. Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi istotny element działań prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wypełnienia unijnych zobowiązań w ramach Porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu przyjętego na zakończenie 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, a także realizacji unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w tym wiążącego celu Unii, jakim jest zmniejszenie do 2030 r. emisji o co najmniej 40% w stosunku do poziomów z 1990 r. 
Oznacza to, że konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zwiększenie produkcji energii z OZE na terenie całego kraju.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE
Dyrektywa ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania energii i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stworzenia prawdziwie zintegrowanych, konkurencyjnych, ukierunkowanych na potrzeby konsumenta, elastycznych, uczciwych i przejrzystych rynków energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Dodatkowo, zawiera ona m.in. zasady dotyczące rynków detalicznych energii elektrycznej. 
Polityka energetyczna Polski do 2040 roku
Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 2 lutego 2021 r. uchwałą nr 22/2021 (Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. M.P. z 2021 r. poz. 264).
Celem polityki energetycznej państwa jest: bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.
W ramach celów szczegółowych wyznaczono:
1. Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych;
2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej;
3. Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych;
4. Rozwój rynków energii;
5. Wdrożenie energetyki jądrowej;
6. Rozwój odnawialnych źródeł energii;
7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji;
8. Poprawa efektywności energetycznej.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe mają na celu zapewnić efektywność i bezpieczeństwo energetyczne na terenie gminy.

Założenia do aktualizacji „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP2040) - Wzmacnianie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
Założenia zostały przyjęte uchwałą Rady Ministrów w sprawie aktualizacji PEP 2040 
z 29.03.2022 r.
Dokument „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gniewkowo na lata 2022-2036” pozostaje spójny z kierunkami zmian Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), wynikającymi z aktualnych uwarunkowań geopolitycznych oraz potrzeby wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego. Opracowanie uwzględnia dążenie do zwiększenia niezależności energetycznej poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów oraz rozwój zróżnicowanego miksu energetycznego, w tym odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, biomasa, biogaz czy geotermia. 
Jednocześnie dokument zakłada działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, 
w szczególności poprzez termomodernizację budynków oraz racjonalizację zużycia energii, co wpisuje się w ograniczanie zapotrzebowania na paliwa i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w energię wskazują również na stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych oraz traktowanie gazu jako paliwa przejściowego, z perspektywą jego zastępowania paliwami zdekarbonizowanymi, co odpowiada założeniom dywersyfikacji dostaw i ograniczania zależności od importowanych surowców.
Ponadto dokument przewiduje modernizację infrastruktury energetycznej, rozwój sieci oraz zwiększenie niezawodności dostaw energii, co jest zgodne z kierunkami wzmacniania odporności systemu energetycznego. Całość opracowania wpisuje się w realizację idei suwerenności energetycznej na poziomie lokalnym poprzez rozwój energetyki rozproszonej 
i wykorzystanie potencjału lokalnego, przy jednoczesnym uwzględnieniu celów transformacji energetycznej i poprawy jakości środowiska.
Projekt Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.
Dokument stanowi aktualizację Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 z 2019 r. 
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
i Gminy Gniewkowo na lata 2022-2036 są spójne z „Krajowym Planem w dziedzinie Energii 
i Klimatu do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” (aKPEiK), ponieważ realizują na poziomie lokalnym cele i kierunki transformacji energetyczno-klimatycznej określone na poziomie krajowym i unijnym.
Dokument aKPEiK wyznacza główne obszary polityki energetycznej, takie jak: redukcja emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Te same kierunki znajdują odzwierciedlenie w założeniach gminnych, które przewidują m.in. ograniczanie „niskiej emisji”, rozwój OZE oraz działania racjonalizujące zużycie energii.
Ponadto aKPEiK opiera się na scenariuszu aktywnej transformacji (WAM), zakładającym wdrażanie dodatkowych działań i inwestycji przyspieszających osiągnięcie celów klimatycznych (np. Fit for 55). Założenia gminne wpisują się w ten kierunek poprzez planowanie inwestycji w rozwój infrastruktury energetycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, co stanowi realizację polityk krajowych na poziomie lokalnym.
Istotnym elementem powiązania jest również podejście systemowe – aKPEiK wskazuje konieczność prowadzenia działań w ramach pięciu wymiarów unii energetycznej (m.in. efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, dekarbonizacja). Założenia dla Gminy Gniewkowo odpowiadają na te obszary poprzez poprawę efektywności energetycznej (np. termomodernizacja, racjonalizacja zużycia energii), rozwój OZE (energia słoneczna, biomasa, biogaz) i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii na poziomie lokalnym.
Dodatkowo aKPEiK przewiduje wdrażanie konkretnych instrumentów wsparcia (np. programy finansowe jak „Mój Prąd” czy „Energia Plus”), które mogą być wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji inwestycji energetycznych. Oznacza to, że założenia gminne nie tylko są zgodne kierunkowo z dokumentem krajowym, ale także mogą być realizowane przy wykorzystaniu wskazanych w nim mechanizmów finansowania.
W efekcie dokument gminny stanowi uszczegółowienie i operacjonalizację polityki energetyczno-klimatycznej państwa – przekłada ogólne cele aKPEiK na konkretne działania 
i inwestycje możliwe do realizacji na poziomie lokalnym.
Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+
Strategia przyjęta została uchwałą nr XXVIII/399/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. i stanowi ona odpowiedź Samorządu Województwa na zmieniającą się sytuację polityczną kraju i warunki społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne regionu.
Cel nadrzędny określony w Strategii brzmi: Jakość życia typowa dla wysokorozwiniętych regionów europejskich.
Powyższy cel zamierza się osiągnąć poprzez koncentrację działań w czterech następujących obszarach tematycznych rozwoju i określonych w ich ramach celach głównych:
· obszar Społeczeństwo:
· cel główny: skuteczna edukacja,
· cel główny: zdrowe, aktywne i zamożne społeczeństwo,
· obszar Gospodarka:
· cel główny: konkurencyjna gospodarka,
· obszar Przestrzeń:
· cel główny: dostępna przestrzeń i czyste środowisko,
· obszar Spójność:
· cel główny: spójne i bezpieczne województwo.
W Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego uwzględniony został obszar Przestrzeń, którego celem głównym jest: Dostępna przestrzeń i czyste środowisko, który zakłada m.in. 
· ograniczenie oraz działania naprawcze wobec skutków emisji zanieczyszczeń oraz degradacji środowiska,
· kształtowanie świadomości, postaw i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców,
· rozwój sieci i poprawa standardu dróg,
· wsparcie rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego,
· rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii,
· promocję budownictwa energooszczędnego.
Cele określone w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gniewkowo na lata 2022-2036” pokrywają się z celem obszaru Przestrzeń: Dostępna przestrzeń i czyste środowisko, zawartym w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem operacyjnym jest: Czysta energia 
i bezpieczeństwo energetyczne, przez co dokumenty te są ze sobą spójne.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko – pomorskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą nr XI/135/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko – pomorskiego. 
Celem głównym dokumentu jest zbudowanie struktur funkcjonalno – przestrzennych, wzmacniających pozycję regionu oraz zapewniających wysoką jakość warunków życia jego mieszkańcom. Wyznaczono również cele szczegółowe, pozwalające na usystematyzowanie działań prowadzonych dla osiągnięcia celu głównego:
1. Wysoka jakość przestrzeni dla mieszkańców;
2. Przestrzeń atrakcyjna dla gospodarki;
3. Właściwie ukształtowane systemy transportowe i infrastrukturalne;
4. Chronione zasoby i wysoka jakość środowiska;
5. Bezpieczeństwo oraz zminimalizowane zagrożenia i konflikty przestrzenne;
6. Wykorzystane potencjały w obszarach funkcjonalnych.
Zapisy zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko - Pomorskiego zostały uwzględnione przy opracowywaniu Założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Program Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030
Dokument został przyjęty uchwałą nr XLVIII/646/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r.
W Programie Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030 wyznaczono cele i kierunki działań dla 10 obszarów interwencji. Celami określonymi dla obszaru interwencji – Ochrona klimatu i jakości powietrza są:
· ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz gazów cieplarnianych,
· poprawa warunków aerosanitarnych mierzona osiągnięciem norm dla poziomów dopuszczalnych i docelowych PM10 i benzo(a)pirenu oraz poziomów celów długoterminowych ozonu,
· adaptacje do zmian klimatu. 
Określone cele w niniejszym dokumencie przyczyniają się do osiągniecia celów Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030. Określone 
w obydwu dokumentach cele zakładają wykorzystanie rozwiązań ekologicznych do produkcji energii, aby zminimalizować ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.
Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej
Obecnie obowiązującymi Programami Ochrony Powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej jest uchwała nr LIX/804/23 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja.
Programy Ochrony Powietrza sporządza się w celu przywrócenia dobrej jakości powietrza na obszarach, na których doszło do przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników imisyjnych. Dokumenty te wyznaczają zadania dla gmin, które zostały ujęte podczas sporządzania Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gniewkowo na lata 2022-2036.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Inowrocławskiego na lata 2025-2030
Dokument został przyjęty uchwałą nr XXII/164/2025 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2025 r.
W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Inowrocławskiego na lata 2025-2030 wyznaczono cele i kierunki działań dla 10 obszarów interwencji. Celami określonymi dla obszaru interwencji – Ochrona klimatu i jakości powietrza jest poprawa jakości powietrza, gdzie wyznaczono następujące kierunki interwencji:
· Rozwój odnawialnych źródeł energii,
· Zmniejszenie emisji pochodzącej ze spalania paliw podczas ogrzewania budynków,
· Zwiększenie efektywności energetycznej w powiecie.
Określone kierunki interwencji w niniejszym dokumencie przyczyniają się do osiągniecia celu wyznaczonego w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Inowrocławskiego na lata 2025-2030.
Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2021-2030
Dokument został przyjęty uchwałą nr XXIX/191/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 października 2020 r.
Wizja: Gmina Gniewkowo to dobre miejsce do życia.
Cel główny: Zapewnienie w gminie Gniewkowo komfortowych warunków zamieszkania, pracy, odpoczynku i działalności.
Cele strategiczne:
· Aktywni mieszkańcy,
· Przyjazne miejsce,
· Dobre zarządzanie.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gniewkowo na lata 2022-2036 są spójne z wyżej wskazaną Strategią, a dokładnie z celem strategicznym Przyjazne miejsce. Zadania zaplanowane w obydwu dokumentach przyczyniają się do poprawy jakości środowiska naturalnego. 
[bookmark: _Hlk235195037]Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2026-2029 z perspektywą na lata 2030-2033
Dokument został przyjęty uchwałą nr XXV/155/2025 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2025 r. 
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2026-2029 z perspektywą na lata 2030-2033 wyznaczono cele i kierunki działań dla 6 obszarów interwencji.
· Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza:
· Cel. Poprawa jakości powietrza.
· Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem:
· Cel. Poprawa standardów klimatu akustycznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
· Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne: 
· Cel. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
· Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami:
· Cel. Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych.
· Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa:
· Cel. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej przy jednoczesnym osiągnięciu i utrzymaniu, co najmniej dobrego stanu wód.
· Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów:
· Cel. Racjonalne gospodarowanie odpadami.
Cele określone w niniejszym dokumencie pokrywają się z celem: Poprawa jakości powietrza Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2026-2029 z perspektywą na lata 2030-2033.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo
Dokument został przyjęty uchwałą nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2012 r., zmieniony uchwałą nr LVII/368/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2022 r.
Studium poprzez określenie kierunków rozwoju przestrzennego gminy pozwala na świadome prowadzenie gospodarki gruntami i planowanie inwestycji o znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym. Wskazuje kierunki rozwoju przestrzennego gminy, możliwości zagospodarowania lub stopień przekształceń poszczególnych obszarów. Zawarte są w nim także kierunki rozwoju zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gniewkowo, co zostało uwzględnione przy sporządzeniu niniejszego dokumentu.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gniewkowo
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
i Gminy Gniewkowo na lata 2022-2036 uwzględniają zapisy i ustalenia znajdujące się w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W związku powyższym dokument jest z nimi spójny.
[bookmark: _Toc235374648]15. Podsumowanie i wnioski – streszczenie w języku niespecjalistycznym
1. [bookmark: _Toc48650068]Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. 2026 r., poz. 43 ze zm.), Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać:
· ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
· przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
· możliwość wykorzystywania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracjach oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
· możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
· zakres współpracy z innymi gminami.
2. Gmina Gniewkowo jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie inowrocławskim, w odległości ok. 18 km od Inowrocławia i ok. 22 km od Torunia. W 2025 roku Gmina Gniewkowo była zamieszkiwana przez 13 028 osób. Prognozuje się, że liczba ludności w 2036 roku spadnie do 11 293 osób.
3. Na terenie gminy Gniewkowo funkcjonuje sieć ciepłownicza zarządzana przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU) dla mieszkańców gminy Gniewkowo. Przedsiębiorstwo eksploatuje 9 kotłowni na terenie gminy Gniewkowo.
4. W celu poprawy zaopatrzenia w ciepło, na terenie gminy Gniewkowo przewiduje się wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne rozwiązania oraz realizację działań termomodernizacyjnych, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynków.
5. Gmina Gniewkowo zasilana jest gazem ziemnym wysokometanowym typu E (wg PN-C-04753). Dostawcą gazu na terenie gminy jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Źródłem zasilania dla gminy jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN250 relacji Turzno-Otorowo wraz z odgałęzieniami. Gaz ziemny rozprowadzany jest gazociągami średniego i niskiego ciśnienia do odbiorców zlokalizowanych na terenie sołectw Gniewkowo, Lipie, Wielowieś oraz Wierzchosławice.
6. Dostawcą energii dla Gminy Gniewkowo jest ENEA Operator Sp. z o.o. Gmina Gniewkowo zaopatrywana jest w energię elektryczną ze stacji GPZ 110/15 kV „Gniewkowo”, zlokalizowanej na obszarze miasta Gniewkowa oraz „Marulewska”, funkcjonującej 
w Inowrocławiu. Infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie gminy Gniewkowo tworzą m.in. stacje służące do transformacji napięcia i dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców.
7. Gmina Gniewkowo wykorzystuje potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii, ponieważ obserwuje się zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgłaszają się inwestorzy zainteresowani budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Na terenie gminy zlokalizowane są farmy wiatrowe i fotowoltaiczne stanowiące własność podmiotów prywatnych.
8. W prognozowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Gniewkowo przewiduje się wzrost w nadchodzących latach, co jest efektem rosnącej liczby mieszkań oraz związanym z tym zwiększonym zużyciem energii elektrycznej i gazu. Jednocześnie zakłada się ograniczenie zapotrzebowania na ciepło dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków, realizacji działań termomodernizacyjnych oraz wymianie źródeł ciepła. 
9. Z perspektywy zaopatrzenia gminy w energię, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, nie występuje zagrożenie dla środowiska. Przewiduje się natomiast stopniową poprawę stanu środowiska, w szczególności jakości powietrza atmosferycznego, w miarę eliminowania źródeł węglowych. Gmina zapewnia także bezpieczeństwo energetyczne, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój, który umożliwia zaspokojenie potrzeb w zakresie ciepłej wody użytkowej. Zawartość opracowania pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gniewkowo na lata 2022-2036” odpowiada pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo energetyczne.
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